{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2MXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2MXM40A2V1B","2MXM50A2V1B","2MXM68A2V1B"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","552","552","734"]
["","","","Szerokość","mm","852","852","974"]
["","","","Głębokość","mm","350","350","408"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","36","41","60"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","46","48","48"]
["","Grzanie","","Nom.","dBA","48","50","48"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Ilość","","","kg","0.88","1.15","2"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","0.60","0.78","1.35"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["Połączenia instalacji","Długość instalacji rurowej","Maks.","OU - IU","m","20 (1)","20 (1)","25 (1)"]
["","Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego","","","kg/m","0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m)","0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m)","0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 30 m)"]
["","Różnica poziomów","IU - OU","Maks.","m","15","15","15"]
["","","IU - IU","Maks.","m","7.5","7.5","7.5"]
["","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","30","30","50"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","","1","1","1"]
["","Korek spustowy","","","","1","1","1"]
["","Torebka ze śrubami","","","","1","1","1"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Dla jednego pomieszczenia","(1) - Dla jednego pomieszczenia","(1) - Dla jednego pomieszczenia"]
["","","","","","(2) - Możliwość połączenia z CVXM-A, FVXM-A - maksymalna długość instalacji rurowej wynosi 30 m.","(2) - Możliwość połączenia z CVXM-A, FVXM-A - maksymalna długość instalacji rurowej wynosi 30 m.","(2) - Możliwość połączenia z CVXM-A, FVXM-A - maksymalna długość instalacji rurowej wynosi 30 m."]
["","","","","","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy"]
["","","","","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]
["","","","","","(5) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(5) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(5) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["Standardowe akcesoria","Zespół reduktora","","","","","1","1"]
["","Nasadka spustowa","","","","","","3"]