{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B","ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B","ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","6.8","12.1","13.0 (1)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","4.65","","5.01"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","512","","1,559"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","6.80","","13.0"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","B"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","5.65","","12.3"]
["","SCOP/A","","","3.80","","3.58"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","2,082","","4,811"]
["Efektywność nominalna","Rocz. zużycie ener.","","kWh","1,165","2,153"]
["","EER","","","2.91","2.81","3.36 (3)"]
["","COP","","","3.51","3.41"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","C","C"]
["","","Ogrzewanie","","B","B"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","7.5","13.5","15.5 (2)"]
["Uwagi","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - PED: montaż = kategoria I: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską"]
["","","","","","(4) - Minimalna wartość Ssc (=moc krótkiego spięcia): Urządzenie zgodne z EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]
["","","","","","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]