{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA35A2VEB / ARXM35N2V1B9","ADEA35A2VEB / ARXM35N5V1B9","ADEA50A2VEB / ARXM50N2V1B9","ADEA60A2VEB / ARXM60N2V1B9","ADEA71A2VEB / ARXM71N2V1B9"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","3.40","3.40","5.00","5.70"]
["Efektywność nominalna","Annual energy consumption","","kWh","452","452","765","831"]
["","EER","","","3.76","3.76","3.27","3.43"]
["","COP","","","3.97","3.97","3.74","3.63"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","A","A","A"]
["","","Ogrzewanie","","A","A","A","A"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","4.00","4.00","5.50","7.00"]
["Uwagi","","","","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy"]
["","","","","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]
["","","","","(3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","","","","","6.80"]
["","Maks.","","kW","","","","","6.98"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","","","","","7.50"]
["","Maks.","","kW","","","","","7.66"]
["Wydaj. znam.","EER","","","","","","","2.95"]
["","COP","","","","","","","3.49"]
["","Rocz. zużycie ener.","","kWh","","","","","1153"]
["Efektywność nominalna","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","","","","","C"]
["","","Ogrzewanie","","","","","","B"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Klasa efektywności energetycznej","","","","","","","A"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","","","6.80"]
["","SEER","","","","","","","5.35"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","","","445"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Klasa efektywności energetycznej","","","","","","","A"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","","","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","","","3.80"]
["","Pdh Wydajność grzewcza w temp. -10°","","kW","","","","","4.83"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","","","2209"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","","","","","A+++ ~ D"]