{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":12,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXF71F2V1B","ATXF20F5V1B","ATXF25F5V1B","ATXF35F5V1B","ATXF50F5V1B","ATXF42F5V1B","ATXF60F2V1B"]
["Pobór mocy","Chłodzenie","","Nom.","kW","0.032","0.023","0.023","0.029","0.04","0.04","0.032"]
["","Grzanie","","Nom.","kW","0.035","0.023","0.023","0.029","0.04","0.04","0.035"]
["Obudowa","Kolor","","","","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","295","286","286","286","286","286","295"]
["","","","Szerokość","mm","990","770","770","770","770","770","990"]
["","","","Głębokość","mm","263","225","225","225","225","225","263"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","13.5","8","8","8.5","9","9","13.5"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Chłodzenie","Wysoki","m³/min","17.3","9.8","10","11.5","12.6","12.6","17.3"]
["","Natężenie przepływu powietrza","Chłodzenie","Czynnik","m³/min","14.8","8","8","8","9","9","14.8"]
["","","","Niski","m³/min","12.2","6","6.2","6.4","7.2","6.9","12.2"]
["","","","Cicha praca","m³/min","10.7","4.3","4.3","4.4","6.4","4.9","10.7"]
["","","Grzanie","Wysoki","m³/min","17.9","10.4","10.4","11.9","12.8","12.8","17.9"]
["","Natężenie przepływu powietrza","Ogrzewanie","Czynnik","m³/min","15.8","8.3","8.4","8.6","9.6","8.8","15.8"]
["","","Grzanie","Niski","m³/min","12.8","6.2","6.4","6.5","7.2","6.7","12.8"]
["","","","Cicha praca","m³/min","11.3","5.3","5.3","5.3","6.4","5.2","11.3"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","","dBA","62","53","54","54","59","59","60"]
["","Ogrzewanie","","","dBA","62","55","55","56","59","59","62"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Wysoki","dBA","46","39","40","43","45","45","45"]
["","","","Czynnik","dBA","42","33","33","34","39","36","41"]
["","","","Niski","dBA","37","25","26","27","34","30","36"]
["","","","Cicha praca","dBA","34","20","20","20","31","22","33"]
["","Grzanie","","Wysoki","dBA","45","39","40","40","44","44","44"]
["","Ogrzewanie","","Czynnik","dBA","41","34","34","35","38","34","40"]
["","Grzanie","","Niski","dBA","36","28","28","29","33","28","35"]
["","","","Cicha praca","dBA","33","21","21","21","30","22","32"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6.35","6","6","6","6","6","6.35"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","12.7","9.5","9.5","9.5","12.7","9.5","12.7"]
["","Spust","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Syst. kontroli","Pilot na podczerwień","","","","ARC470A1","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC470A1"]
["","Pilot przewodowy","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standardowe akcesoria","ATXF50F5V1B","","","","","","","","1"]
["","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","V1","","","","","","V1"]
["","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-240"]
["Uwagi","","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)"]
["","","","","","","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]
["Standardowe akcesoria","ATXF35F5V1B","","","","","","","1"]
["","ATXF42F5V1B","","","","","","","","","1"]