{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":95,"n_cols":13,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B","ATXM20R2V1B (Archived)","ATXM20R5V1B (Archived)","ATXM25R2V1B (Archived)","ATXM25R5V1B (Archived)","ATXM35R2V1B (Archived)","ATXM35R5V1B (Archived)","ATXM50R2V1B (Archived)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Wysoki","dBA","39"]
["","","","Czynnik","dBA","34"]
["","","","Cicha praca","dBA","20"]
["","","","Niski","dBA","26"]
["","Chłodzenie","","Czynnik","dBA","33"]
["","","","Cicha praca","dBA","19"]
["","","","Niski","dBA","25"]
["","","","Wysoki","dBA","41"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","","1"]
["","Instrukcja obsługi","","","","1"]
["","Pilot bezprzewodowy","","","","1"]
["","Baterie suche typu AAA","","","","2"]
["","Uchwyt do pilota","","","","1"]
["","Płyta montażowa","","","","1"]
["","Tytanowo-apatytowy filtr eliminujący zapachy","","","","1"]
["","Śruby mocujące jednostkę wewnętrzną","","","","2"]
["","Zestaw adaptera WLAN","","","","1"]
["Syst. kontroli","Wired remote control","","","","BRC073A1"]
["","Infrared remote control","","","","ARC466A67"]
["Piping connections","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6.35"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","9.50"]
["","Spust","","","","18"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","0.029"]
["","Grzanie","","Nom.","kW","0.023"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","","dBA","58"]
["","Ogrzewanie","","","dBA","55"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","778"]
["","","","Głębokość","mm","272"]
["","","","Wysokość","mm","295"]
["Obudowa","Colour","","","","Biały"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","10.0"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Grzanie","Wysoki","m³/min","9.3"]
["","","","Czynnik","m³/min","8.2"]
["","","","Niski","m³/min","6.2"]
["","","","Cicha praca","m³/min","5.1"]
["","","Chłodzenie","Niski","m³/min","5.7"]
["","","","Czynnik","m³/min","7.5"]
["","","","Wysoki","m³/min","10.5"]
["","","","Cicha praca","m³/min","4.3"]
["Power supply","Phase","","","","1~"]
["","Nazwa","","","","V1"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB, 24°CWB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB, 24°CWB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB, 24°CWB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB, 24°CWB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB, 24°CWB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB, 24°CWB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB, 24°CWB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m","(1) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB, 24°CWB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m"]
["Pobór mocy","Chłodzenie","","Nom.","kW","","0.029","0.029","0.029","0.029","0.03","0.03","0.03"]
["","Grzanie","","Nom.","kW","","0.023","0.023","0.022","0.022","0.027","0.027","0.032"]
["Obudowa","Kolor","","","","","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","","295","295","295","295","295","295","299"]
["","","","Szerokość","mm","","778","778","778","778","778","778","998"]
["","","","Głębokość","mm","","272","272","272","272","272","272","292"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","","10","10","10","10","10","10","14.5"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Chłodzenie","Wysoki","m³/min","","10.5","10.5","10.5","10.5","11.3","11.3","15.8"]
["","Natężenie przepływu powietrza","Chłodzenie","Czynnik","m³/min","","7.5","7.5","7.6","7.6","7.8","7.8","14"]
["","","","Niski","m³/min","","5.7","5.7","5.7","5.7","6","6","11.4"]
["","","","Cicha praca","m³/min","","4.3","4.3","4.1","4.1","4.2","4.2","8.3"]
["","","Grzanie","Wysoki","m³/min","","9.3","9.3","9.8","9.8","9.8","9.8","15.8"]
["","Natężenie przepływu powietrza","Ogrzewanie","Czynnik","m³/min","","8.2","8.2","8","8","8.5","8.5","14.2"]
["","","Grzanie","Niski","m³/min","","6.2","6.2","6.3","6.3","6.5","6.5","12"]
["","","","Cicha praca","m³/min","","5.1","5.1","4.9","4.9","4.9","4.9","10.5"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","","dBA","","58","58","58","58","58","58","58"]
["","Ogrzewanie","","","dBA","","55","55","55","55","55","55","58"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Wysoki","dBA","","41","41","41","41","45","45","44"]
["","","","Czynnik","dBA","","33","33","33","33","33","33","40"]
["","","","Niski","dBA","","25","25","25","25","25","25","36"]
["","","","Cicha praca","dBA","","19","19","19","19","19","19","27"]
["","Grzanie","","Wysoki","dBA","","39","39","39","39","39","39","43"]
["","Ogrzewanie","","Czynnik","dBA","","34","34","34","34","35","35","39"]
["","Grzanie","","Niski","dBA","","26","26","27","27","28","28","34"]
["","","","Cicha praca","dBA","","20","20","20","20","20","20","31"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7"]
["","Spust","","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Syst. kontroli","Pilot na podczerwień","","","","","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67"]
["","Pilot przewodowy","","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standardowe akcesoria","Installation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","WLAN adapter kit","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","","1","1","1","1","1","1","2"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Mounting plate","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","liczba faz","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Standardowe akcesoria","Silver particle filter","","","","","","","","","","","1"]