{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Grzanie","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Obudowa","Colour","","","","Biały","Biały","Biały"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","286","286","286"]
["","","","Szerokość","mm","770","770","770"]
["","","","Głębokość","mm","225","225","225"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","8.50","8.50","9.00"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Chłodzenie","Wysoki","m³/min","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Medium","m³/min","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Niski","m³/min","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Cicha praca","m³/min","4.2","4.2","4.5"]
["","","Grzanie","Wysoki","m³/min","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Medium","m³/min","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Niski","m³/min","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Cicha praca","m³/min","5.2","5.2","5.1"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","","dBA","55","55","58"]
["","Ogrzewanie","","","dBA","55","55","58"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Wysoki","dBA","39","40","43"]
["","","","Medium","dBA","33","33","34"]
["","","","Niski","dBA","25","26","27"]
["","","","Cicha praca","dBA","19","19","20"]
["","Grzanie","","Wysoki","dBA","39","40","40"]
["","","","Czynnik","dBA","34","34","35"]
["","","","Niski","dBA","28","28","29"]
["","","","Cicha praca","dBA","21","21","21"]
["Piping connections","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6","6","6"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Spust","","","","18","18","18"]
["Syst. kontroli","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Wired remote control","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","","1","1","1"]
["","Instrukcja obsługi","","","","1","1","1"]
["","Zdalny sterownik bezprzewodowy","","","","1","1","1"]
["","Baterie suche typu AAA","","","","2","2","2"]
["","Uchwyt do pilota","","","","1","1","1"]
["","Płyta montażowa","","","","1","1","1"]
["","Tytanowo-apatytowy filtr eliminujący zapachy","","","","1","1","1"]
["","Filtr z cząsteczkami srebra","","","","1","1","1"]
["","Śruby mocujące jednostkę wewnętrzną","","","","2","2","2"]
["","Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)"]
["","","","","","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]