{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":8,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CTXF20F5V1B","CTXF25F5V1B","CTXF35F5V1B"]
["Pobór mocy","Chłodzenie","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.029"]
["","Grzanie","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.023"]
["Obudowa","Kolor","","","","Biały","Biały","Biały"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","286","286","286"]
["","","","Szerokość","mm","770","770","770"]
["","","","Głębokość","mm","225","225","225"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","8.5","8.5","9"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Chłodzenie","Wysoki","m³/min","9.8","9.8","10.9"]
["","Natężenie przepływu powietrza","Chłodzenie","Czynnik","m³/min","8","8","7"]
["","","","Niski","m³/min","6","6","5.7"]
["","","","Cicha praca","m³/min","4.3","4.3","4.6"]
["","","Grzanie","Wysoki","m³/min","10.4","10.4","9.3"]
["","Natężenie przepływu powietrza","Ogrzewanie","Czynnik","m³/min","8.3","8.4","7.5"]
["","","Grzanie","Niski","m³/min","6.2","6.4","6"]
["","","","Cicha praca","m³/min","5.3","5.3","5.2"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","","dBA","53","54","54"]
["","Ogrzewanie","","","dBA","55","55","56"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Wysoki","dBA","39","40","56"]
["","","","Czynnik","dBA","33","33"]
["","","","Niski","dBA","25","26"]
["","","","Cicha praca","dBA","20","20"]
["","Grzanie","","Wysoki","dBA","39","40","40"]
["","Ogrzewanie","","Czynnik","dBA","33","34","35"]
["","Grzanie","","Niski","dBA","28","28","29"]
["","","","Cicha praca","dBA","21","21","21"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6","6","6"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","9.5","9.5","9.5"]
["","Spust","","","","18","18","18"]
["Syst. kontroli","Pilot na podczerwień","","","","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93"]
["","Pilot przewodowy","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standardowe akcesoria","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-440","220-440","220-440"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)"]
["","","","","","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]