{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":21,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","DucoBox Energy Premium"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS Left","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH Left","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS Left","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH Left","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS Right","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH Right","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS Right","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH Right","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS Left","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH Left","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS Left","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH Left","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS Right","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH Right","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS Right","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH Right"]
["Numer artykułu","","","","","00004358","00004360","00004362","00004364","00004359","00004361","00004363","00004365","00004366","00004368","00004370","00004372","00004367","00004369","00004371","00004373"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Tryb wymiany ciepła","Nom.","Ultra wysoki","kW","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)"]
["","Tryb obejściowy","Nom.","Ultra wysoki","kW","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)"]
["Obudowa","Materiał","","","","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną","Blacha stalowa z powłoką metaliczną"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957"]
["","","","Szerokość","mm","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740"]
["","","","Głębokość","mm","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47"]
["Wentylator","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Tryb wymiany ciepła","Ultra wysoki","m³/h","325","325","325","325","325","325","325","325","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","","Tryb obejściowy","Ultra wysoki","m³/h","325","325","325","325","325","325","325","325","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Spręż dyspozycyjny - 50Hz","","Ultra wysoki","Pa","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100"]
["Zakres pracy","Jednostka w pobliżu","","","°CDB","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej","-5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej"]
["Poziom ciśnienia akustycznego - 50 Hz","Tryb wymiany ciepła","","Ultra wysoki","dBA","52","52","52","52","52","52","52","52","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5"]
["","Tryb obejściowy","","Ultra wysoki","dBA","52","52","52","52","52","52","52","52","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5"]
["System wymiany ciepła","","","","","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze.","Wymiennik ciepła jawnego z przepływem krzyżowym powietrze-powietrze."]
["Element wymiany ciepła","","","","","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren","PET/Polistyren"]
["Średnica przewodu łączącego","mm","","","","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190","Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190"]
["Tryb operacyjny","","","","","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem","Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem"]
["Klasa SEC","","","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Maksymalne natężenie przepływu przy sprężu dyspozycyjnym (ESP) 100 Pa","Natężenie przepływu","","","m³/h","327","327","327","327","327","327","327","327","405","405","405","405","405","405","405","405"]
["Poziom mocy akustycznej (Lwa)","dB","","","","41","41","41","41","41","41","41","41","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["Roczne zużycie energii elektrycznej","kWh/rok","","","","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5"]
["Roczna oszczędność na ogrzewaniu","Przeciętny klimat","","","kWh/rok","4673","4673","4673","4673","4673","4673","4673","4673","4652","4652","4652","4652","4652","4652","4652","4652"]
["","Zimny klimat","","","kWh/rok","9141","9141","9141","9141","9141","9141","9141","9141","9100","9100","9100","9100","9100","9100","9100","9100"]
["","Ciepły klimat","","","kWh/rok","2113","2113","2113","2113","2113","2113","2113","2113","2104","2104","2104","2104","2104","2104","2104","2104"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem","Układ jednofazowy z uziemieniem"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Uwagi","","","","","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie","(1) - Przy maks. przepływie"]
["","","","","","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h","(2) - przy 250 m3/h"]
["","","","","","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h","(3) - przy 100 m3/h"]
["","","","","","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h","(4) - przy 325 m3/h"]
["","","","","","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h","(5) - przy 332 m3/h"]
["","","","","","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h","(6) - przy 401 m3/h"]