{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH16DF9W","EBBH11DF9W"]
["Obudowa","Kolor","","","","Biały + Czarny","Biały + Czarny"]
["","Materiał","","","","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","840","840"]
["","","","Szerokość","mm","440","440"]
["","","","Głębokość","mm","390","390"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","54.5","52.5"]
["PED","Kategoria","","","","Kategoria II","Kategoria II"]
["Poziom mocy akustycznej","Nom.","","","dBA","44 (3)","44 (3)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Nom.","","","dBA","30 (4)","30 (4)"]
["Zakres pracy","Heating","Strona wodna","Min.","°C","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Maks.","°C","60 (5)","60 (5)"]
["","Chłodzenie","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","10 (5)","10 (5)"]
["","","Strona wodna","Min.","°C","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Maks.","°C","22 (5)","22 (5)"]
["Power supply","Nazwa","","","","Patrz Uwaga 6","Patrz Uwaga 6"]
["Grzałka elektryczna","Zasilanie","","Nazwa","","9W","9W"]
["","","","Faza","","3~","3~"]
["","","","Częstotliwość","Hz","50","50"]
["","","","Napięcie","V","400","400"]
["","Zalecane bezpieczniki","","","A","20 (7)","20 (7)"]
["Uwagi","","","","","(1) - Obszar działania rozciąga się do niższych natężeń przepływu w zależności od trybu pracy - patrz krzywa ESP.","(1) - Obszar działania rozciąga się do niższych natężeń przepływu w zależności od trybu pracy - patrz krzywa ESP."]
["","","","","","(2) - Bez objętości wody w jednostce. Ta objętość zapewnia wystarczającą energię odszraniania dla wszystkich zastosowań, jednak w przypadku zadania dla ogrzewania wartości ≥ 45° C (np. klimakonwektory) należy ją pomnożyć przez 0,66","(2) - Bez objętości wody w jednostce. Ta objętość zapewnia wystarczającą energię odszraniania dla wszystkich zastosowań, jednak w przypadku zadania dla ogrzewania wartości ≥ 45° C (np. klimakonwektory) należy ją pomnożyć przez 0,66"]
["","","","","","(3) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(4) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(5) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(5) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy"]
["","","","","","(6) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania.","(6) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania."]
["","","","","","(7) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)","(7) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)"]
["","","","","","(8) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi","(8) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi"]