{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVH-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVH11S18DJ6V","EBVH11S23DJ6V","EBVH16S18DJ6V","EBVH16S23DJ6V"]
["Obudowa","Kolor","","","","BIAŁY +CZARNY","BIAŁY +CZARNY","BIAŁY +CZARNY","BIAŁY +CZARNY"]
["","Materiał","","","","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","1655","1855","1,655","1,855"]
["","","","Szerokość","mm","595","595","595","595"]
["","","","Głębokość","mm","634","634","634","634"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","124","133","124","133"]
["PED","Kategoria","","","","Kategoria II","Kategoria II","Kategoria II","Kategoria II"]
["Poziom mocy akustycznej","Nom.","","","dBA","44.0","44.0","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Nom.","","","dBA","30.0","30.0","30.0 (4)","30.0 (4)"]
["Zakres pracy","Grzanie","Strona wodna","Min.","°C","15","15","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Maks.","°C","60","60","60 (5)","60 (5)"]
["","Chłodzenie","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","10","10","10 (5)","10 (5)"]
["","","Strona wodna","Min.","°C","5","5","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Maks.","°C","22","22","22 (5)","22 (5)"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","Patrz Uwaga 6","Patrz Uwaga 6","Patrz Uwaga 6","Patrz Uwaga 6"]
["Grzałka elektryczna","Zasilanie","","Nazwa","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Faza","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Częstotliwość","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napięcie","V","230","230","230","230"]
["","Zalecane bezpieczniki","","","A","20","20","20 (7)","20 (7)"]
["Uwagi","","","","","(1) - Obszar działania rozciąga się do niższych natężeń przepływu w zależności od trybu pracy - patrz krzywa ESP.","(1) - Obszar działania rozciąga się do niższych natężeń przepływu w zależności od trybu pracy - patrz krzywa ESP.","(1) - Obszar działania rozciąga się do niższych natężeń przepływu w zależności od trybu pracy - patrz krzywa ESP.","(1) - Obszar działania rozciąga się do niższych natężeń przepływu w zależności od trybu pracy - patrz krzywa ESP."]
["","","","","","(2) - W oparciu o dT równe 45 K","(2) - W oparciu o dT równe 45 K","(2) - W oparciu o dT równe 45 K","(2) - W oparciu o dT równe 45 K"]
["","","","","","(3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego"]
["","","","","","(4) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(5) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(5) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(5) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy"]
["","","","","","(6) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)","(6) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)","(6) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)","(6) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)"]