{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVX-D9W / ERLA11-14DV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVX11S18DJ9W / ERLA11DAV3","EBVX11S23DJ9W / ERLA11DAV3","EBVX11S18DJ9W / ERLA11D2V3","EBVX11S23DJ9W / ERLA11D2V3","EBVX16S18DJ9W / ERLA14DAV3","EBVX16S23DJ9W / ERLA14DAV3","EBVX16S18DJ9W / ERLA14D2V3","EBVX16S23DJ9W / ERLA14D2V3"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)"]
["Pobór mocy","Grzanie","","Nom.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["","Chłodzenie","","Nom.","kW","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)"]
["","Ciepła woda o temperaturze od 10°C do 50°C","","Nom.","kWh","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41"]
["Czas nagrzewania od 10°C do 50°C","hr","","","","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["EER","","","","","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)"]
["SEER","","","","","5.92 (5)","5.92 (5)","5.92 (5)","5.92 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)"]
["Ciepła woda użytkowa i grzanie","Informacje ogólne","","Zadeklarowany profil obciążenia","","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Klimat umiarkowany","","Grzanie wody, klasa efektywności energetycznej","","A+","A","A+","A","A+","A","A+","A"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 55°C","Informacje ogólne","SCOP","","3.27","3.27","3.27","3.27","3.26","3.26","3.26","3.26"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 35°C","Informacje ogólne","SCOP","","4.72","4.72","4.72","4.72","4.68","4.68","4.68","4.68"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Uwagi","","","","","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825"]
["","","","","","(6) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(8) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°."]