{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVZ-D9W / ERLA-DV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVZ16S18DJ9W / ERLA16DAV37","EBVZ16S23DJ9W / ERLA16DAV37","EBVZ16S18DJ9W / ERLA16D2V37","EBVZ16S23DJ9W / ERLA16D2V37"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","16.0 (2) (1)","16.0 (1) (2)","16.0 (1) (2)","16.0 (2) (1)"]
["Pobór mocy","Grzanie","","Nom.","kW","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)"]
["","Ciepła woda o temperaturze od 10°C do 50°C","","Nom.","kWh","2.44","3.41","2.44","3.41"]
["Czas nagrzewania od 10°C do 50°C","hr","","","","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C","1 godz. 25 min. w temperaturze otoczenia 7°C"]
["COP","","","","","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)"]
["Ciepła woda użytkowa i grzanie","Informacje ogólne","","Zadeklarowany profil obciążenia","","L","XL","L","XL"]
["","Klimat umiarkowany","","Grzanie wody, klasa efektywności energetycznej","","A+","A","A+","A"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 55°C","Informacje ogólne","SCOP","","3.32","3.32","3.32","3.32"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A++","A++","A++","A++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 35°C","Informacje ogólne","SCOP","","4.61","4.61","4.61","4.61"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Uwagi","","","","","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°."]