{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Nom.","dBA","48 (8)","49 (8)"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","2,088","2,088"]
["","Ilość","","","kg","1.30","1.45"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A"]
["Zakres pracy","Grzanie","Strona wodna","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Ciepła woda użytkowa","Strona wodna","Maks.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Min.","°C","25","25"]
["","","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Maks.","°CDB","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Power input","Grzanie","","Nom.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.02 (2)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","61","62"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","1,090","1,090"]
["","","","Głębokość","mm","350","350"]
["","","","Wysokość","mm","735","735"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","76.0","80.0"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C","Informacje ogólne","ηs (sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń)","%","172","163"]
["","","","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.39","4.14"]
["","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C","Informacje ogólne","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++"]
["","","","ηs (sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń)","%","125","125"]
["","","","SCOP","","3.20","3.20"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Grzanie","Wysoki","m³/min","45.0","47.0"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Nazwa","","","","V3","V3"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50"]
["","Napięcie","","","V","230","230"]
["Uwagi","","","","","(1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(3) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE"]
["","","","","","(4) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C","(4) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C"]
["","","","","","(5) - Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji","(5) - Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji"]
["","","","","","(6) - Zakres roboczy ciepłej wody użytkowej (jednostka zewnętrzna): zwiększanie zakresu za pomocą wspomagającego elementu grzewczego. Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy.","(6) - Zakres roboczy ciepłej wody użytkowej (jednostka zewnętrzna): zwiększanie zakresu za pomocą wspomagającego elementu grzewczego. Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy."]
["","","","","","(7) - > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła","(7) - > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła"]
["","","","","","(8) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji.","(8) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji."]
["","","","","","(9) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(9) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania)."]
["","","","","","(10) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze","(10) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze"]
["","","","","","(11) - Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze <= maks. prąc pracy","(11) - Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze <= maks. prąc pracy"]