{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Pobór mocy","Grzanie","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","735","735"]
["","","","Szerokość","mm","1090","1090"]
["","","","Głębokość","mm","350","350"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg__","76","80"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Grzanie","Wysoki","m³/min","45.0","47.0"]
["Zakres pracy","Grzanie","Strona wodna","Min.","°C","15","15"]
["","","","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","Ciepła woda użytkowa","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Maks.","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Strona wodna","Min.","°C","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80","80"]
["Poziom mocy akustycznej","Grzanie","","Nom.","dBA","61","62"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Nom.","dBA","48","49"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Ilość","","","kg__","1.3","1.45"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 55°C","Informacje ogólne","SCOP","","3.2","3.2"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A++","A++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 35°C","Informacje ogólne","SCOP","","4.39","4.14"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A++","A++"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","V3","V3"]
["","liczba faz","","","","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50"]
["","Napięcie","","","V","230","230"]
["Uwagi","","","","","(1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C","(3) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C"]
["","","","","","(4) - Zakres roboczy ciepłej wody użytkowej (jednostka zewnętrzna): zwiększanie zakresu za pomocą wspomagającego elementu grzewczego. Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy.","(4) - Zakres roboczy ciepłej wody użytkowej (jednostka zewnętrzna): zwiększanie zakresu za pomocą wspomagającego elementu grzewczego. Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy."]
["","","","","","(5) -                                             >                      50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła                    ","(5) -                                             >                      50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła                    "]
["","","","","","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji."]
["","","","","","(7) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(7) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania)."]
["","","","","","(8) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze","(8) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze"]
["","","","","","(9) - Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze <= maks. prąc pracy","(9) - Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze <= maks. prąc pracy"]