{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":13,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04CB3V","EHBH08CB3VU","EHBH08CB9W","EHBH08CB3V","EHBH11CB3V","EHBH11CB9W","EHBH16CB3V","EHBH16CB9W"]
["Uwagi","","","","","(1) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(1) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(1) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(1) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(1) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(1) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(1) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(1) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania)."]
["","","","","","(2) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(2) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(2) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(2) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(2) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(2) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(2) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki.","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki."]
["","","","","","(5) - 15°C-25°C: tylko BUH bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pomieszczeniu bezechowym z odległości 1m od jednostki. Jest to wartość względna, zależna od odległości i środowiska akustycznego. Podawany poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna możliwa wartość w zakresie pracy jednostki.","(5) - 15°C-25°C: tylko BUH bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru","(5) - 15°C-25°C: tylko BUH bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru","(5) - 15°C-25°C: tylko BUH bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru","(5) - 15°C-25°C: tylko BUH bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru","(5) - 15°C-25°C: tylko BUH bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru","(5) - 15°C-25°C: tylko BUH bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru"]
["","","","","","(6) -                                             >                      50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła                    ","(6) - 15°C-25°C: tylko BUH, bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru","(6) -                                             >                      50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła                    ","(6) -                                             >                      50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła                    ","(6) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ*","(6) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ*","(6) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ*","(6) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ*"]
["","","","","","","(7) - Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C","","","(7) -                                             >                      50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła                    ","(7) -                                             >                      50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła                    ","(7) -                                             >                      50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła                    ","(7) -                                             >                      50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła                    "]
["","","","","","","(8) - Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ*"]
["","","","","","","(9) - Jeśli spodziewana jest kondensacja, konieczne jest rozważenie zainstalowania zestawu tacy skroplin EKHBDP*."]
["","","","","","","(10) - > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła"]
["","","","","","","(11) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania."]
["","","","","","","(12) - Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboksu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania."]
["","","","","","","(13) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","","","(14) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi"]
["Obudowa","Kolor","","","","Biały","","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały"]
["","Materiał","","","","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","890","","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Szerokość","mm","480","","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Głębokość","mm","344","","344","344","344","344","344","344"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","41.0","","45.0","43.0","43.0","44.0","44.0","45.0"]
["PED","Kategoria","","","","Art 3 §3:, Patrz Uwaga 1","","Kategoria I, Patrz Uwaga 1","Kategoria I, Patrz Uwaga 1","Art 3 §3:, Patrz Uwaga 1","Art 3 §3:, Patrz Uwaga 1","Art 3 §3:, Patrz Uwaga 1","Art 3 §3:, Patrz Uwaga 1"]
["Poziom mocy akustycznej","Nom.","","","dBA","40.0","","40.0","40.0 (4)","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Nom.","","","dBA","26.0","","26.0","26.0 (5)","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Zakres pracy","Grzanie","Strona wodna","Min.","°C","15","","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Maks.","°C","55.0","","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","Patrz Uwaga 11","","Patrz Uwaga 11","Patrz Uwaga 11","Patrz Uwaga 11","Patrz Uwaga 11","Patrz Uwaga 11","Patrz Uwaga 11"]
["Grzałka elektryczna","Zasilanie","","Nazwa","","3V3","","9W","3V3","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Faza","","1~","","Patrz instrukcja instalacji lub rysunek 4D093592","1~","1~","Patrz instrukcja instalacji lub rysunek 4D093592","1~","Patrz instrukcja instalacji lub rysunek 4D093592"]
["","","","Częstotliwość","Hz","50","","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Napięcie","V","230","","","230","230","","230"]
["Złącza przewodów","Do połączenia z interfejsem użytkownika","","ilość","","2","","2","2","2","2","2","2"]
["","","","Uwaga","","075 mm² do 125 mm² (maks. długość 500 m)","","075 mm² do 125 mm² (maks. długość 500 m)","075 mm² do 125 mm² (maks. długość 500 m)","075 mm² do 125 mm² (maks. długość 500 m)","075 mm² do 125 mm² (maks. długość 500 m)","075 mm² do 125 mm² (maks. długość 500 m)","075 mm² do 125 mm² (maks. długość 500 m)"]