{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04EA6V","EHBX04EF6V","EHBX08EA6V","EHBX08EF6V"]
["Obudowa","Kolor","","","","BIAŁY +CZARNY","BIAŁY +CZARNY","BIAŁY +CZARNY","BIAŁY +CZARNY"]
["","Materiał","","","","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","840","840","840","840"]
["","","","Szerokość","mm","440","440","440","440"]
["","","","Głębokość","mm","390","390","390","390"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","42.0","42.0","42.0","42.0"]
["PED","Kategoria","","","","Art. 4.3, Patrz Uwaga 1","Art. 4.3, Patrz Uwaga 1","Art. 4.3, Patrz Uwaga 1","Art. 4.3, Patrz Uwaga 1"]
["Poziom mocy akustycznej","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)","42 (4)","42 (4)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)","28 (5)","28 (5)"]
["Zakres pracy","Grzanie","Strona wodna","Min.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","Chłodzenie","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","Strona wodna","Min.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","Patrz Uwaga 7","Patrz Uwaga 7","Patrz Uwaga 7","Patrz Uwaga 7"]
["Grzałka elektryczna","Zasilanie","","Nazwa","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Faza","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Częstotliwość","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napięcie","V","230","230","230","230"]
["","Zalecane bezpieczniki","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Uwagi","","","","","(1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE"]
["","","","","","(2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania)."]
["","","","","","(3) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody.","(3) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody.","(3) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody.","(3) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom natężenia dźwięku jest wartością bezwzgl. generowaną przez źródło dźwięku","(5) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom natężenia dźwięku jest wartością bezwzgl. generowaną przez źródło dźwięku","(5) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom natężenia dźwięku jest wartością bezwzgl. generowaną przez źródło dźwięku","(5) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom natężenia dźwięku jest wartością bezwzgl. generowaną przez źródło dźwięku"]
["","","","","","(6) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(6) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(6) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(6) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy"]
["","","","","","(7) - Podane powyżej zasilanie modułu sterującego dotyczy tylko grzałki wspomagającej. Skrzynka przełącznikowa modułu sterownika jest dostarczana za pośrednictwem jednostki zewnętrznej. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania.","(7) - Podane powyżej zasilanie modułu sterującego dotyczy tylko grzałki wspomagającej. Skrzynka przełącznikowa modułu sterownika jest dostarczana za pośrednictwem jednostki zewnętrznej. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania.","(7) - Podane powyżej zasilanie modułu sterującego dotyczy tylko grzałki wspomagającej. Skrzynka przełącznikowa modułu sterownika jest dostarczana za pośrednictwem jednostki zewnętrznej. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania.","(7) - Podane powyżej zasilanie modułu sterującego dotyczy tylko grzałki wspomagającej. Skrzynka przełącznikowa modułu sterownika jest dostarczana za pośrednictwem jednostki zewnętrznej. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania."]
["","","","","","(8) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)","(8) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)","(8) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)","(8) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)"]
["","","","","","(9) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi","(9) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi","(9) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi","(9) - Wybrać średnicę i typ zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi"]