{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX04S18EJ3V","EHVX04S23EA3V","EHVX04S23EJ3V"]
["Obudowa","Kolor","","","","BIAŁY +CZARNY","BIAŁY +CZARNY","BIAŁY +CZARNY"]
["","Materiał","","","","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Szerokość","mm","595","595","595"]
["","","","Głębokość","mm","625","625","625"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","119","128","128"]
["PED","Kategoria","","","","Art. 4.3, Patrz Uwaga 1","Art. 4.3, Patrz Uwaga 1","Art. 4.3, Patrz Uwaga 1"]
["Poziom mocy akustycznej","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Zakres pracy","Grzanie","Strona wodna","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Chłodzenie","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Strona wodna","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","Patrz Uwaga 9","Patrz Uwaga 9","Patrz Uwaga 9"]
["Grzałka elektryczna","Zasilanie","","Nazwa","","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Faza","","1~","1~","1~"]
["","","","Częstotliwość","Hz","50","50","50"]
["","","","Napięcie","V","230","230","230"]
["","Zalecane bezpieczniki","","","A","20","20","20"]
["Uwagi","","","","","(1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE"]
["","","","","","(2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).","(2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania)."]
["","","","","","(3) - W oparciu o dT równe 45 K","(3) - W oparciu o dT równe 45 K","(3) - W oparciu o dT równe 45 K"]
["","","","","","(4) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(4) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego","(4) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego"]
["","","","","","(5) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody.","(5) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody.","(5) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(7) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(7) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(8) - W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy.","(8) - W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy.","(8) - W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy."]
["","","","","","(9) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania.","(9) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania.","(9) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania."]
["","","","","","(10) - 2 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)","(10) - 2 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)","(10) - 2 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)"]