{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBX12EF9W"]
["Obudowa","Kolor","","","","BIAŁY +CZARNY"]
["","Materiał","","","","żywica, blacha cienka"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","840"]
["","","","Szerokość","mm","440"]
["","","","Głębokość","mm","390"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","48.5"]
["PED","Kategoria","","","","Kategoria II"]
["Poziom mocy akustycznej","Nom.","","","dBA","44.0"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Nom.","","","dBA","30.0"]
["Zakres pracy","Grzanie","Strona wodna","Min.","°C","15"]
["","","","Maks.","°C","65"]
["","Chłodzenie","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","10"]
["","","Strona wodna","Min.","°C","5"]
["","","","Maks.","°C","22"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","Patrz Uwaga 6"]
["Grzałka elektryczna","Zasilanie","","Nazwa","","9W"]
["","","","Faza","","3~"]
["","","","Częstotliwość","Hz","50"]
["","","","Napięcie","V","400"]
["","Zalecane bezpieczniki","","","A","20.000"]
["Uwagi","","","","","(1) - Obszar działania rozciąga się do niższych natężeń przepływu w zależności od trybu pracy - patrz krzywa ESP."]
["","","","","","(2) - Bez objętości wody w jednostce. Ta objętość zapewnia wystarczającą energię odszraniania dla wszystkich zastosowań, jednak w przypadku zadania dla ogrzewania wartości ≥ 45° C (np. klimakonwektory) należy ją pomnożyć przez 0,66"]
["","","","","","(3) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom natężenia dźwięku jest wartością bezwzgl. generowaną przez źródło dźwięku"]
["","","","","","(5) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy"]
["","","","","","(6) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)"]