{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVX-E9W / ERRA08-12EW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVX12S18EJ9W / ERRA08EAW1","ELVX12S23EJ9W / ERRA08EAW1","ELVX12S18EJ9W / ERRA10EAW1","ELVX12S23EJ9W / ERRA10EAW1","ELVX12S18EJ9W / ERRA12EAW1","ELVX12S23EJ9W / ERRA12EAW1"]
["Wydajność grzewcza","Min.","","","kW","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45"]
["","Nom.","","","kW","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17"]
["","Maks.","","","kW","7.95","7.95","9.25","9.25","9.97","9.97"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","6.81, 6.47","6.81, 6.47","7.97, 6.47","7.97, 6.47","8.62, 6.47","8.62, 6.47"]
["Pobór mocy","Grzanie","","Min.","kW","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70"]
["","","","Nom.","kW","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21"]
["","","","Maks.","kW","1.63","1.63","1.98","1.98","2.21","2.21"]
["","Chłodzenie","","Nom.","kW","2.08, 1.13","2.08, 1.13","2.57, 1.13","2.57, 1.13","2.86, 1.13","2.86, 1.13"]
["","Ciepła woda o temperaturze od 10°C do 50°C","","Nom.","kWh","2.54","3.09","2.54","3.09","2.54","3.09"]
["Czas nagrzewania od 10°C do 50°C","godz.","","","","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min."]
["COP","","","","","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["EER","","","","","3.28, 5.75","3.28, 5.75","3.10, 5.75","3.10, 5.75","3.01, 5.75","3.01, 5.75"]
["Ciepła woda użytkowa i grzanie","Informacje ogólne","","Zadeklarowany profil obciążenia","","L","L","L","L","L","L"]
["","Klimat umiarkowany","","Grzanie wody, klasa efektywności energetycznej","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 55°C","Informacje ogólne","SCOP","","3.47","3.47","3.48","3.48","3.58","3.58"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 35°C","Informacje ogólne","SCOP","","4.95","4.95","4.98","4.98","4.98","4.98"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511"]
["","","","","","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy"]