{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV37","EPGA14DAV37","EPGA16DAV37"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Nom.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)"]
["","Chłodzenie","","Nom.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)"]
["","Chłodzenie","","Nom.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","675.0","675.0"]
["","Dopełnienie","","","kg","3.50","3.50"]
["","Typ","","","","R-32","R-32"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","1,160","1,160"]
["","","","Głębokość","mm","380","380"]
["","","","Wysokość","mm","1,440","1,440"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","143","143"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Maks.","°CDB","43","43"]
["","","","Min.","°CDB","10","10"]
["","Ciepła woda użytkowa","","Min.","°CDB","-28","-28"]
["","","","Maks.","°CDB","35","35"]
["Połączenia instalacji","Różnica poziomów","IU - OU","Maks.","m","10.0","10.0"]
["Power supply","liczba faz","","","","1N~","1N~"]
["","Nazwa","","","","V3","V3"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50"]
["","Napięcie","","","V","230","230"]
["Prąd","Recommended fuses","","","A","32","32"]
["Uwagi","","","","","(1) - Ta chłodzenia 35°C - LWE 18° (DT = 5°C) – Ta grzania DB/WB 7°C/6°C - LWC 35° (DT = 5°C)","(1) - Ta chłodzenia 35°C - LWE 18° (DT = 5°C) – Ta grzania DB/WB 7°C/6°C - LWC 35° (DT = 5°C)","(1) - Ta chłodzenia 35°C - LWE 18° (DT = 5°C) – Ta grzania DB/WB 7°C/6°C - LWC 35° (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(3) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","","","1440"]
["","","","Szerokość","mm","","","1160"]
["","","","Głębokość","mm","","","380"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","","","143"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","","","10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","43"]
["","Ciepła woda użytkowa","","Min.","°CDB","","","-28"]
["","Ciepła woda użytk.","","Maks.","°CDB","","","35"]
["Poziom mocy akustycznej","Grzanie","","Nom.","dBA","","","66"]
["","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","","68"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Nom.","dBA","","","52.0 (2)"]
["","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","","55"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","","","675"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","","","2.36"]
["","Ilość","","","kg","","","3.5"]
["Połączenia instalacji","Różnica poziomów","IU - OU","Maks.","m","","","10.0"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","","","V3"]
["","liczba faz","","","","","","1N~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","","","50"]
["","Napięcie","","","V","","","230"]
["Prąd","zalecane bezpieczniki","","","A","","","32"]