{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA14DAV37","EPRA16DAV37","EPRA18DAV37"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Szerokość","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Głębokość","mm","533","533","533"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","146","146","146"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["","Ciepła woda użytkowa","","Min.","°CDB","-28","-28","-28"]
["","Ciepła woda użytk.","","Maks.","°CDB","35","35","35"]
["Poziom mocy akustycznej","Grzanie","","Nom.","dBA","56.0 (1)","56.0","59.0 (1)"]
["","Chłodzenie","","Nom.","dBA","65.0 (2)","65.0","65.0 (2)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Nom.","dBA","43.0 (3)","43.0","48.0 (3)"]
["","Chłodzenie","","Nom.","dBA","52","52","52"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","2.84","2.84","2.84"]
["","Ilość","","","kg","4.2","4.2","4.2"]
["Połączenia instalacji","Różnica poziomów","IU - OU","Maks.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","V3","V3","V3"]
["","liczba faz","","","","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","230","230","230"]
["Prąd","zalecane bezpieczniki","","","A","32","32","32"]
["Uwagi","","","","","(1) - Ta chłodzenia 35°C - LWE 18° (DT = 5°C) – Ta grzania DB/WB 7°C/6°C - LWC 35° (DT = 5°C)","(1) - Ta chłodzenia 35°C - LWE 18° (DT = 5°C) – Ta grzania DB/WB 7°C/6°C - LWC 35° (DT = 5°C)","(1) - Ta chłodzenia 35°C - LWE 18° (DT = 5°C) – Ta grzania DB/WB 7°C/6°C - LWC 35° (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(3) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(3) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(5) - Wartość procentowa ogrzewania w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Wartość procentowa ogrzewania w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Wartość procentowa ogrzewania w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]