{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERLA11-14DW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERLA11D2W1","ERLA11DAW1","ERLA14D2W1","ERLA14DAW1"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","870","870","870","870"]
["","","","Szerokość","mm","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Głębokość","mm","460","460","460","460"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg__","101","101","101","101"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Grzanie","Wysoki","m³/min","55.8","55.8","70.4","70.4"]
["","","Chłodzenie","Wysoki","m³/min","70.4","70.4","85","85"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43","43"]
["","Ciepła woda użytkowa","","Min.","°CDB","-25","-25","-25","-25"]
["","Ciepła woda użytk.","","Maks.","°CDB","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)"]
["Poziom mocy akustycznej","Grzanie","","Nom.","dBA","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Nom.","dBA","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57","2.57"]
["","Ilość","","","kg__","3.8","3.8","3.8","3.8"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","9.5","9.5","9.5","9.5"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","26","26","26","26"]
["","Różnica poziomów","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["Połączenia instalacji rurowej","Izolacja cieplna","","","","Rury z cieczą i gazem","Rury z cieczą i gazem","Rury z cieczą i gazem","Rury z cieczą i gazem"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400"]
["Prąd","zalecane bezpieczniki","","","A","16","16","16","16"]
["Uwagi","","","","","(1) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(1) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(1) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(1) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy"]
["","","","","","(2) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Jest mierzony z wykorzystaniem  spadku ciśnienia 10 kPa w systemie grzewczym przy temperaturze roboczej wody wylotowej 47-55°C w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20°C. DB/WB 7°C/6°."]