{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":87,"n_cols":8,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERQ100A7V1B","ERQ125A7V1B","ERQ140A7V1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Nom.","dBA","","53","55"]
["","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","51","53"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","","","1","1"]
["","Instrukcja obsługi","","","","","1","1"]
["Czynnik chłodniczy","Charge","","","TCO2Eq","","8.4","8.4"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Ilość","","","kg","","4.0","4.0"]
["","Typ","","","","","R-410A","R-410A"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Maks.","°CDB","","46","46"]
["","","","Min.","°CDB","","-5","-5"]
["","Ogrzewanie","","Max.","°CWB","","15.5","15.5"]
["","","","Min.","°CWB","","-20","-20"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["Piping connections","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","","9.52","9.52"]
["","","","Typ","","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","","15.9","19.1"]
["","","","Typ","","","Połączenie rozszerzające","Połączenia miedziane"]
["","Drain","","OD","mm","","26x3","26x3"]
["","","","Ilość","","","3","3"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","","3.51 (1)","4.53 (1)"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","67","69"]
["COP","","","","","4.56 (2)","4.15 (2)","3.94 (2)"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","","900","900"]
["","","","Głębokość","mm","","320","320"]
["","","","Wysokość","mm","","1,345","1,345"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","","120","120"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Grzanie","Nom.","m³/min","","105","105"]
["","","Chłodzenie","Nom.","m³/min","","106","106"]
["EER","","","","","3.99 (1)","3.99 (1)","3.42 (1)"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","","16.0 (2)","18.0 (2)"]
["Power supply","liczba faz","","","","","1N~","1N~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","","50","50"]
["","Nazwa","","","","","V1","V1"]
["","Napięcie","","","V","","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (pozioma); różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (pozioma); różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (pozioma); różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","","(3) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(3) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","","(4) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(4) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","","(5) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(5) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","","(8) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(8) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","","(9) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika. MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(9) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika. MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","","(10) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki","(10) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki"]
["","","","","","","(11) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(11) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","","","(12) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(12) - Ssc: moc krótkiego spięcia"]
["","","","","","","(13) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(13) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","11.2 (1)"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","12.5 (2)"]
["Pobór mocy","Chłodzenie","","Nom.","kW","2.81 (1)"]
["","Grzanie","","Nom.","kW","2.74 (2)"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","1345"]
["","","","Szerokość","mm","900"]
["","","","Głębokość","mm","320"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","120"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Chłodzenie","Nom.","m³/min","106"]
["","","Grzanie","Nom.","m³/min","102"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","46"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","66"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","50"]
["","Grzanie","","Nom.","dBA","52"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-410A"]
["","Ilość","","","kg","4"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","8.4"]
["","GWP","","","","2087.5"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","15.9"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Ilość","","3"]
["","","","Śr. zew.","mm","26x3"]
["Standardowe akcesoria","Installation manual","","","","1"]
["","Operation manual","","","","1"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","V1"]
["","liczba faz","","","","1N~"]
["Zasilanie","Zasilanie-=-Częstotliwość","","Częstotliwość","","50"]
["","Zasilanie-=-Napięcie","","Napięcie","","220-240"]
["Standardowe akcesoria","Łączniki rurowe","","","","","","3"]