{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBH16E6V7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBH16EF6V7 / EPRA14DAV37","ETBH16EF6V7 / EPRA16DAV37","ETBH16EF6V7 / EPRA18DAV37"]
["Wydajność grzewcza","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","5.69 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Maks.","","","kW","10.18 (1)","10.91 (1)","12.12 (1)"]
["Pobór mocy","Grzanie","","Min.","kW","0.88 (5)","0.95 (5)","1.05 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.22 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Maks.","kW","2.09 (5)","2.24 (5)","2.49 (5)"]
["COP","","","","","4.67 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 55°C","Informacje ogólne","SCOP","","3.58","3.58","3.58"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A++","A++","A++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 35°C","Informacje ogólne","SCOP","","4.51","4.51","4.51"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A+++","A+++","A+++"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511"]
["","","","","","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy"]