{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX12E9W / EPRA08-12EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX12EF9W / EPRA08EAV3","ETBX12EF9W / EPRA10EAV3","ETBX12EF9W / EPRA12EAV3"]
["Indoor unit","","","","","ETBX12EF9W","ETBX12EF9W","ETBX12EF9W"]
["Wydajność grzewcza","Min.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Maks.","","","kW","7.95 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Pobór mocy","Grzanie","","Min.","kW","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)"]
["","","","Maks.","kW","1.69 (5)","2.04 (5)","2.28 (5)"]
["","Chłodzenie","","Nom.","kW","2.15 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)"]
["COP","","","","","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)"]
["EER","","","","","3.17 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 55°C","Informacje ogólne","SCOP","","3.47","3.48","3.48"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A++","A++","A++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 35°C","Informacje ogólne","SCOP","","4.79","4.82","4.82"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A+++","A+++","A+++"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511"]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy"]