{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":17,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH12UE6V / EPRA08-12EW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH12SU18EA6V / EPRA08EAW1","ETVH12SU23EA6V / EPRA08EAW1","ETVH12SU18EJ6V / EPRA08EAW1","ETVH12SU23EJ6V / EPRA08EAW1","ETVH12SU18EA6V / EPRA10EAW1","ETVH12SU23EA6V / EPRA10EAW1","ETVH12SU18EJ6V / EPRA10EAW1","ETVH12SU23EJ6V / EPRA10EAW1","ETVH12SU18EA6V / EPRA12EAW1","ETVH12SU23EA6V / EPRA12EAW1","ETVH12SU18EJ6V / EPRA12EAW1","ETVH12SU23EJ6V / EPRA12EAW1"]
["Indoor unit","","","","","ETVH12SU18EA6V","ETVH12SU23EA6V","","","ETVH12SU18EA6V","ETVH12SU23EA6V","","","ETVH12SU18EA6V","ETVH12SU23EA6V"]
["Wydajność grzewcza","Min.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Maks.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Pobór mocy","Grzanie","","Min.","kW","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)"]
["","","","Maks.","kW","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)"]
["","Ciepła woda o temperaturze od 10°C do 50°C","","Nom.","kWh","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)"]
["Czas nagrzewania od 10°C do 50°C","hr","","","","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min."]
["COP","","","","","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)"]
["Ciepła woda użytkowa i grzanie","Informacje ogólne","","Zadeklarowany profil obciążenia","","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L"]
["","Klimat umiarkowany","","Grzanie wody, klasa efektywności energetycznej","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 55°C","Informacje ogólne","SCOP","","3.52","3.52","3.52","3.52","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 35°C","Informacje ogólne","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(3) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511"]
["","","","","","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(4) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy"]