{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16UE6V / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16SU23EA6V / EPRA14DAW1","ETVH16SU18EA6V / EPRA14DAW1","ETVH16SU23EA6V / EPRA16DAW1","ETVH16SU18EA6V / EPRA16DAW1","ETVH16SU18EA6V / EPRA18DAW1","ETVH16SU23EA6V / EPRA18DAW1"]
["Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej","Informacje ogólne","","Zadeklarowany profil obciążenia","","XL","","XL","","L","XL"]
["","Klimat umiarkowany","","Grzanie wody, klasa efektywności energetycznej","","A","","A","","A","A"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C","Informacje ogólne","Seasonal space heating eff. class","","A++","","A++","","A++","A++"]
["","","","ηs (sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń)","%","140","","140","","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","","3.57","","3.57","3.57"]
["Heat up time from 10°C to 50°C","hr","","","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h02min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","5.90 (2)","","9.00 (2)","","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","","3.96 (1)","","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Maks.","","","kW","9.75 (1)","","10.44 (1)","","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Power input","Grzanie","","Maks.","kW","2.17 (5)","","2.32 (5)","","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","","0.90 (5)","","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","","1.80 (2)","","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","Domestic hot water from 10°C to 50°C","","Nom.","kWh","2.85 (6)","","2.85 (6)","","2.57 (6)","2.85 (6)"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511"]
["","","","","","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy"]
["Wydajność grzewcza","Min.","","","kW","","3.70 (1)","","3.96 (1)"]
["","Nom.","","","kW","","5.90 (2)","","9.00 (2)"]
["","Maks.","","","kW","","9.75 (1)","","10.44 (1)"]
["Pobór mocy","Grzanie","","Min.","kW","","0.84 (5)","","0.90 (5)"]
["","","","Nom.","kW","","1.23 (2)","","1.80 (2)"]
["","","","Maks.","kW","","2.17 (5)","","2.32 (5)"]
["","Ciepła woda o temperaturze od 10°C do 50°C","","Nom.","kWh","","2.57 (6)","","2.57 (6)"]
["Czas nagrzewania od 10°C do 50°C","hr","","","","","9 godz. 20 min. w temperaturze otoczenia 7°C","","9 godz. 20 min. w temperaturze otoczenia 7°C"]
["Ciepła woda użytkowa i grzanie","Informacje ogólne","","Zadeklarowany profil obciążenia","","","L","","L"]
["","Klimat umiarkowany","","Grzanie wody, klasa efektywności energetycznej","","","A","","A"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 55°C","Informacje ogólne","SCOP","","","3.57","","3.57"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","","A++","","A++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 35°C","Informacje ogólne","SCOP","","","4.71","","4.71"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","","A+++","","A+++"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]