{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":17,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX12E6V / EPRA08-12EW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX12S18EJ6V / EPRA08EAW1","ETVX12S23EJ6V / EPRA08EAW1","ETVX12S18EA6V / EPRA08EAW1","ETVX12S23EA6V / EPRA08EAW1","ETVX12S18EJ6V / EPRA10EAW1","ETVX12S23EJ6V / EPRA10EAW1","ETVX12S18EA6V / EPRA10EAW1","ETVX12S23EA6V / EPRA10EAW1","ETVX12S18EJ6V / EPRA12EAW1","ETVX12S23EJ6V / EPRA12EAW1","ETVX12S18EA6V / EPRA12EAW1","ETVX12S23EA6V / EPRA12EAW1"]
["Indoor unit","","","","","","","ETVX12S18EA6V","ETVX12S23EA6V","","","ETVX12S18EA6V","ETVX12S23EA6V","","","ETVX12S18EA6V","ETVX12S23EA6V"]
["Wydajność grzewcza","Min.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Maks.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Pobór mocy","Grzanie","","Min.","kW","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)"]
["","","","Maks.","kW","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)"]
["","Chłodzenie","","Nom.","kW","2.08 (3), 1.13 (4)","2.08 (3), 1.13 (4)","2.08 (3), 1.13 (4)","2.08 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)"]
["","Ciepła woda o temperaturze od 10°C do 50°C","","Nom.","kWh","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)"]
["Czas nagrzewania od 10°C do 50°C","hr","","","","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min.","1 godz. 51 min.","2 godz. 10 min."]
["COP","","","","","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)"]
["EER","","","","","3.28 (3), 5.75 (4)","3.28 (3), 5.75 (4)","3.28 (3), 5.75 (4)","3.28 (3), 5.75 (4)","3.1 (3), 5.75 (4)","3.1 (3), 5.75 (4)","3.10 (3), 5.75 (4)","3.10 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)"]
["Ciepła woda użytkowa i grzanie","Informacje ogólne","","Zadeklarowany profil obciążenia","","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L"]
["","Klimat umiarkowany","","Grzanie wody, klasa efektywności energetycznej","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 55°C","Informacje ogólne","SCOP","","3.59","3.59","3.59","3.59","3.6","3.6","3.60","3.60","3.6","3.6","3.60","3.60"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń","Temp. wylot. wody dla przeciętnych warunków klimatycznych 35°C","Informacje ogólne","SCOP","","4.95","4.95","4.95","4.95","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C","Informacje ogólne","Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C","(1) - Wydajność według normy EN14511, obowiązująca dla zakresu podgrzewanej wody dT = 3~8°C w temperaturze Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(3) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(4) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511","(5) - Pobór mocy to suma poborów mocy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z pompą obiegową; zgodnie z EN14511"]
["","","","","","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147.","(6) - Test w warunkach Ta DB/WB 7°C/6°C. Przeprowadzony według EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), pełna prędkość pompy"]