{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EVLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EVLQ05CAV3","EVLQ08CAV3"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","735","735"]
["","","","Szerokość","mm","832","832"]
["","","","Głębokość","mm","307","307"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","54","56"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Grzanie","Wysoki","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Chłodzenie","Wysoki","m³/min","525","525"]
["Zakres pracy","Grzanie","","Min.","°CWB","-25","-25"]
["","","","Maks.","°CWB","25","25"]
["Poziom mocy akustycznej","Grzanie","","Nom.","dBA","61","62"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Nom.","dBA","48 (1)","49 (1)"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","3.0","3.3"]
["","Ilość","","","kg","1.5","1.6"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6.35","6.35"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","159","159"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","1x ø15 + 1x ø20","1x ø15 + 1x ø20"]
["","Różnica poziomów","IU - OU","Maks.","m","20.0","20.0"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","V3","V3"]
["","liczba faz","","","","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50"]
["","Napięcie","","","V","230","230"]
["Prąd","zalecane bezpieczniki","","","A","16","20"]
["Uwagi","","","","","(1) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji.","(1) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji."]
["","","","","","(2) - Standardowy prąd rozruchowy sprężarki włączenie/wyłączenie >> maks. prąd pracy","(2) - Standardowy prąd rozruchowy sprężarki włączenie/wyłączenie >> maks. prąd pracy"]
["","","","","","(3) - Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze <= maks. prąc pracy","(3) - Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze <= maks. prąc pracy"]