{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":27,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-T-XLC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWADH10T-XLC2","EWADH11T-XLC2","EWADH13T-XLC2","EWADH16T-XLC3","EWADH18T-XLC3","EWADC20T-XLC3","EWAD350T-XLC2","EWAD380T-XLC2","EWAD400T-XLC2","EWAD420T-XLC2","EWAD440T-XLC2","EWAD490T-XLC2","EWAD540T-XLC2","EWAD570T-XLC2","EWAD730T-XLC2","EWAD820T-XLC2","EWAD950T-XLC2","EWADC10T-XLC2","EWADC13T-XLC2","EWADC14T-XLC2","EWADH15T-XLC3","EWADC17T-XLC3","EWADC19T-XLC3"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","76 (1)","76 (1)","77 (1)","77 (1)","77 (1)","77 (1)","75 (1)","75 (1)","75 (1)","75 (1)","75 (1)","75 (1)","76 (1)","76 (1)","76 (1)","76 (1)","76 (1)","76 (1)","77 (1)","77 (1)","77 (1)","77 (1)","77 (1)"]
["Sprężarka","Typ","","","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna"]
["","Ilość_","","","2","2","2","3","3","3","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","kg","7,842","7,872","8,470","12,555","12,602","13,034","4,234","4,234","4,530","4,530","4,530","5,030","5,568","5,568","5,402","5,903","6,676","6,676","8,134","8,470","12,148","12,511","13,034"]
["","Jednostka","","kg","7,362","7,392","8,020","11,684","11,672","11,999","4,064","4,064","4,360","4,360","4,360","4,860","5,398","5,398","5,316","5,663","6,376","6,376","7,654","8,020","11,277","11,581","11,999"]
["EER","","","","3.1","3.11","3.12","3.09","3.14","2.96","3.32","3.29","3.29","3.24","3.16","3.09","3.26","3.19","3.01","3.02","3.15","3.02","3.1","3","3.09","3.13","3.05"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Obwody","Ilość","","2","2","2","3","3","3","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["","Dopełnienie","","kg","140.4","156","171.6","203","234","234","52","54","65","66","66","66","72","72","93.6","93.6","124.8","124.8","156","171.6","187","218","234"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","1,081","1,169","1,371","1,705","1,947","2,076","351","379","400","418","438","492","541","560","728","822","943","1,008","1,278","1,447","1,606","1,836","2,019"]
["Wodny wym. ciepła","Objętość wody","","l","502","502","481","871","522","101","134","129","129","170","170","170","164","170","315","232","289","289","492","470","871","522","101"]
["","Typ","","","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura","Obudowa i rura"]
["Power input","Chłodzenie","Nom.","kW","348","375","439","551","621","700","105","115","121","128","138","159","165","175","241","271","299","333","412","482","519","587","660"]
["Sound power level","Chłodzenie","Nom.","dBA","98 (1)","98 (1)","99 (1)","100 (1)","100 (1)","100 (1)","95 (1)","95 (1)","95 (1)","95 (1)","95 (1)","95 (1)","96 (1)","96 (1)","97 (1)","97 (1)","98 (1)","98 (1)","99 (1)","99 (1)","100 (1)","100 (1)","100 (1)"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","Głębokość","mm","8,709","9,609","10,510","12,309","14,109","14,109","4,139","4,139","5,039","5,039","5,039","5,039","6,009","6,009","6,009","6,009","7,809","7,809","9,609","10,510","11,409","13,209","14,109"]
["","","Wysokość","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metoda","","","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Nom.","l/s","90,735","100,817","110,898","131,062","151,224","151,224","40,326","40,326","50,408","50,408","50,408","50,408","60,490","60,490","60,490","60,490","80,653","80,653","100,816","110,898","120,981","141,143","151,224"]
["","Prędkość","","obr/min_","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900"]
["Sprężarka","Metoda uruchomienia_","","","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta"]
["Power supply","liczba faz","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(1) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku"]
["","","","","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda","(2) - Ciecz: Woda"]
["","","","","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy."]
["","","","","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(8) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji."]
["","","","","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(9) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory."]
["","","","","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(10) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych"]
["","","","","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(11) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki."]
["","","","","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(12) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0"]
["","","","","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(13) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1"]
["","","","","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(14) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej."]
["","","","","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(15) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący"]
["","","","","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(16) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent"]
["","","","","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(17) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce."]