{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":69,"n_cols":86,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-SSB1","EWAT115B-SSB1","EWAT135B-SSB1","EWAT155B-SSB2","EWAT175B-SSB1","EWAT195B-SSB2","EWAT205B-SSB2","EWAT215B-SSB1","EWAT240B-SSB2","EWAT240B-SSB2-VFDFAN","EWAT260B-SSB2-VFDFAN","EWAT260B-SSB2","EWAT290B-SSB1-VFDFAN","EWAT290B-SSB1","EWAT310B-SSB2","EWAT310B-SSB2-VFDFAN","EWAT310B-SSC1","EWAT320B-SSC2","EWAT330B-SSB2","EWAT330B-SSB2-VFDFAN","EWAT340B-SSB1","EWAT340B-SSB1-VFDFAN","EWAT350B-SSB2-VFDFAN","EWAT350B-SSB2","EWAT350B-SSC1","EWAT380B-SSC2","EWAT420B-SSB2-VFDFAN","EWAT420B-SSB2","EWAT430B-SSC2","EWAT460B-SSB2-VFDFAN","EWAT460B-SSB2","EWAT480B-SSC2","EWAT510B-SSB2-VFDFAN","EWAT510B-SSB2","EWAT570B-SSB2","EWAT570B-SSB2-VFDFAN","EWAT570B-SSC2","EWAT610B-SSB2-VFDFAN","EWAT610B-SSB2","EWAT620B-SSC2","EWAT670B-SSB2","EWAT670B-SSB2-VFDFAN","EWAT670B-SSC2","EWAT730B-SSC2","EWAT790B-SSC2","EWAT860B-SSC2","EWAT960B-SSC2","EWAT085B-SSA1 (Archived)","EWAT115B-SSA1 (Archived)","EWAT135B-SSA1 (Archived)","EWAT155B-SSA2 (Archived)","EWAT175B-SSA1 (Archived)","EWAT195B-SSA2 (Archived)","EWAT205B-SSA2 (Archived)","EWAT215B-SSA1 (Archived)","EWAT240B-SSA2 (Archived)","EWAT240B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT260B-SSA2 (Archived)","EWAT260B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT290B-SSA1 (Archived)","EWAT290B-SSA1-VFDFAN (Archived)","EWAT310B-SSA2 (Archived)","EWAT310B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT330B-SSA2 (Archived)","EWAT330B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT340B-SSA1 (Archived)","EWAT340B-SSA1-VFDFAN (Archived)","EWAT350B-SSA2 (Archived)","EWAT350B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT420B-SSA2 (Archived)","EWAT420B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT460B-SSA2 (Archived)","EWAT460B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT510B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT510B-SSA2 (Archived)","EWAT570B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT570B-SSA2 (Archived)","EWAT610B-SSA2 (Archived)","EWAT610B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT670B-SSA2 (Archived)","EWAT670B-SSA2-VFDFAN (Archived)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","67.4 (1)","70.5 (1)","72 (1)","69.5 (1)","73.8 (1)","71.3 (1)","72.3 (1)","74.8 (1)","74.3 (1)","74.3 (1)","74.8 (1)","74.8 (1)","75.8 (1)","75.8 (1)","75.4 (1)","75.4 (1)","74.9","74.7","75.8 (1)","75.8 (1)","76.6 (1)","76.6 (1)","76.1 (1)","76.1 (1)","75.5","75.4","76.7 (1)","76.7 (1)","75.9","77 (1)","77 (1)","76.2","77.6 (1)","77.6 (1)","77.9 (1)","77.9 (1)","76.5","77.9 (1)","77.9 (1)","76.7","78.2 (1)","78.2 (1)","77.0","77.2","77.4","77.5","77.8","67.4","70.5","72","69.5","73.8","71.3","72.3","74.8","74.3","74.3","74.8","74.8","75.8","75.8","75.4","75.4","75.8","75.8","76.6","76.6","76.1","76.1","76.7","76.7","77","77","77.6","77.6","77.9","77.9","77.9","77.9","78.2","78.2"]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","-20","-20","","","","","","","-20","-20","","","-20","","","-20","","","","","-20","","","-20","","","-20","-20","-20","-20","-20","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","52","52","","","","","","","52","52","","","52","","","52","","","","","52","","","52","","","52","52","52","52","52","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","","","","","","","-13","-13","","","-13","","","-13","","","","","-13","","","-13","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","30","30","","","","","","","30","30","","","30","","","30","","","","","30","","","30","","","30","30","30","30","30","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["Chłodzenie pomieszczeń","ηs,c","","","%","161","173","161","161","176.2","170.6","173","161","","175.4","165.4","","177.8","","","182.6","","","","173.4","","183.4","169.4","","","","179.8","","","182.2","","","181.8","","","179.4","","180.2","","","","183.8","","","","","","149","161.8","149","149","163","157.8","159.8","151","165.4","169","155.4","158.6","168.2","172.6","166.2","170.2","167.4","171","169.8","177","161.4","163.8","174.6","177.4","171","149","176.6","172.2","173.4","169.8","171.4","173.8","171.4","177.4"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Metoda uruchomienia_","","","","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","","","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","","","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","","","","","","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio"]
["","Ilość_","","","","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","4","4","3","3","4","4","3","4","4","4","3","3","4","4","3","4","4","4","4","5","5","5","5","5","6","6","5","6","6","6","6","6","6","6","7","7","8","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","686","773","820","1,014","996","1,177","1,169","1,200","1,723","1,723","1,750","1,750","1,928","1,928","2,205","2,205","2,099","2,146","2,233","2,233","2,363","2,363","2,261","2,261","2,228","2,646","2,749","2,749","2,837","2,909","2,909","2,960","3,065","3,065","3,320","3,320","3,555","3,754","3,754","3,747","4,115","4,115","3,856","4,385","4,743","5,196","5,412","686","773","820","1,014","996","1,177","1,169","1,200","1,668","1,668","1,694","1,694","1,869","1,869","2,114","2,114","2,141","2,141","2,268","2,268","2,169","2,169","2,630","2,630","2,789","2,789","2,946","2,946","3,195","3,195","3,597","3,597","3,924","3,924"]
["","Jednostka","","","kg","681","767","811","1,007","984","1,166","1,158","1,184","1,712","1,712","1,739","1,739","1,912","1,912","2,186","2,186","2,080","2,120","2,214","2,214","2,343","2,343","2,242","2,242","2,200","2,620","2,721","2,721","2,800","2,881","2,881","2,920","3,037","3,037","3,278","3,278","3,500","3,712","3,712","3,670","4,073","4,073","3,780","4,310","4,670","5,120","5,310","679","763","810","1,005","983","1,164","1,156","1,181","1,660","1,660","1,688","1,688","1,853","1,853","2,096","2,096","2,123","2,123","2,247","2,247","2,150","2,150","2,600","2,600","2,756","2,756","2,913","2,913","3,148","3,148","3,554","3,554","3,888","3,888"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał"]
["EER","","","","","2.55","2.83","2.64","2.55","2.58","2.75","2.63","2.53","2.83","2.83","2.73","2.73","2.62","2.62","2.72","2.72","2.869","2.764","2.71","2.7","2.94","2.93","2.65","2.65","2.658","3.046","2.83","2.84","2.871","2.73","2.73","2.714","2.76","2.76","2.63","2.62","3.058","2.66","2.66","2.921","2.8","2.8","2.823","2.957","2.889","3.002","2.870","2.55","2.82","2.64","2.55","2.58","2.75","2.63","2.53","2.82","2.81","2.71","2.71","2.61","2.61","2.71","2.71","2.7","2.69","2.92","2.91","2.64","2.64","2.83","2.82","2.72","2.71","2.74","2.74","2.61","2.61","2.64","2.64","2.78","2.77"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","","675","675","","675","","","675","675","675","","675","","675","675","","675","675","675","","675","675","","675","675","","","675","675","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Obwody","","Ilość","","1","1","1","2","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","1","2","2","2","1","1","2","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","1","1","1","2","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Dopełnienie","","","kg","7.1","8.4","8.4","12.4","10.7","14.1","14.4","12.7","19","19","19","18","19","18.8","25.5","25.5","22.0","25.0","25","25","26","26","24","25.2","30.0","31.0","34.5","34.3","35.0","36","36.5","39.0","41","40","42","42","45.0","46.5","46.1","50.0","52.5","52.5","53.0","59.0","63.0","68.0","77.0","10","11","12.5","15","14","18","18","17","36","36","38","38","36","36","42","42","43","43","50","50","44","44","57","57","58","58","60","60","62","62","80","80","90","90"]
["Fan motor","Napęd","","","","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","Odcięcie fazy.","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD","WŁ./ WYŁ.","Napęd VFD"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","81","109","131","158","175","191","211","217","241","241","261","261","283","283","306","306","305.92","317.98","330","330","344","344","350","350","345.59","381.40","416","416","426.61","468","468","477.56","513","513","567","567","567.34","612","612","622.34","668","668","668.92","734.97","791.18","857.22","961.63","80.92","108.73","131.2","157.55","174.49","190.91","209.86","216.55","240.44","240.44","259.39","259.39","281.85","281.85","305.6","305.6","328.59","328.59","342","342","348.88","348.88","414.98","414.98","465.75","465.75","511.1","511.1","564.43","564.43","609.05","609.05","664.62","664.62"]
["IPLV","","","","","4.65","4.92","4.46","4.68","4.78","4.84","4.86","4.7","4.67","4.81","4.27","4.44","4.55","4.74","4.86","5.02","4.948","4.794","4.63","4.75","4.8","5","4.7","4.56","4.948","4.849","4.91","4.87","4.907","4.89","4.84","4.940","4.9","4.81","4.89","4.93","5.062","4.89","4.9","5.073","4.86","5","5.088","5.120","5.092","5.122","5.079","4.65","4.92","4.46","4.68","4.78","4.8","4.87","4.49","4.66","4.77","4.46","4.59","4.76","4.88","4.67","4.85","4.65","4.73","4.77","4.84","4.58","4.71","4.77","4.89","4.75","4.92","4.81","4.7","4.82","4.74","4.71","4.78","4.73","4.96"]
["Połączenia instalacji","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","76.1","76.1","76.1","88.9","76.1","88.9","88.9","76.1","88.9","88.9","88.9","88.9","76.1","76.1","88.9","88.9","88.9mm","88.9mm","88.9","88.9","76.1","76.1","88.9","88.9","88.9mm","88.9mm","88.9","88.9","88.9mm","88.9","88.9","88.9mm","88.9","88.9","114.3","114.3","139.7mm","114.3","114.3","139.7mm","114.3","114.3","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","76.1","76.1","76.1","88.9","76.1","88.9","88.9","76.1","88.9","88.9","88.9","88.9","76.1","76.1","88.9","88.9","88.9","88.9","76.1","76.1","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","114.3","114.3","114.3","114.3","114.3","114.3"]
["SEER","","","","","4.1","4.4","4.1","4.1","4.48","4.34","4.4","4.1","4.37","4.46","4.21","4.14","4.52","4.42","4.52","4.64","4.689","4.517","4.33","4.41","4.44","4.66","4.31","4.24","4.604","4.649","4.57","4.56","4.698","4.63","4.56","4.649","4.62","4.56","4.56","4.56","4.834","4.58","4.55","4.797","4.55","4.67","4.778","4.834","4.844","4.889","4.801","3.8","4.12","3.8","3.8","4.15","4.02","4.07","3.85","4.21","4.3","3.96","4.04","4.28","4.39","4.23","4.33","4.26","4.35","4.32","4.5","4.11","4.17","4.44","4.51","4.35","3.8","4.49","4.38","4.41","4.32","4.36","4.42","4.36","4.51"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","31.8","38.5","49.8","61.9","67.8","69.5","80","85.8","85.2","85.4","95.6","95.6","108","108","113","112","106.6","115.0","122","122","117","117","132","132","130.0","125.2","146","147","148.6","171","171","176.0","186","186","216","216","185.5","230","230","213.1","238","238","237.0","248.6","273.9","285.5","335.1","31.8","38.5","49.8","61.8","67.7","69.4","79.8","85.6","85.3","85.5","95.7","95.7","108","108","112","112","121","122","117","117","132","132","146","147","171","171","186","186","216","216","230","230","239","239"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","84.8 (1)","88.2 (1)","89.7 (1)","87.8 (1)","91.8 (1)","89.9 (1)","90.9 (1)","93.2 (1)","93.3 (1)","93.3 (1)","93.8 (1)","93.8 (1)","94.8 (1)","94.8 (1)","94.9 (1)","94.9 (1)","94.0","93.8","95.3 (1)","95.3 (1)","96.1 (1)","96.1 (1)","95.6 (1)","95.6 (1)","94.5","95.1","96.7 (1)","96.7 (1)","95.6","97 (1)","97 (1)","95.9","97.6 (1)","97.6 (1)","97.8 (1)","97.8 (1)","96.7","98.3 (1)","98.3 (1)","97.0","99 (1)","99 (1)","97.3","97.9","98.1","98.6","99.0","84.8","88.2","89.7","87.8","91.8","89.9","90.9","93.2","93.3","93.3","93.8","93.8","94.8","94.8","94.9","94.9","95.3","95.3","96.1","96.1","95.6","95.6","96.7","96.7","97","97","97.6","97.6","97.8","97.8","98.3","98.3","99","99"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Głębokość","mm","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","2,510","2,510","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","2,510","3,590","4,126","4,126","3,590","4,126","4,126","3,590","4,126","4,126","4,126","4,126","4,670","5,025","5,025","4,670","5,874","5,874","4,670","5,750","5,850","6,930","6,930","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,874","5,874"]
["","","","Wysokość","mm","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","","%","50","38","50","25","38","21","19","50","17","17","25","25","24","24","14","14","22","21","13","13","33","33","19","19","19","18","17","17","16","15","15","14","14","14","12","12","22","11","11","20","17","17","18","17","15","14","25","50","38","50","25","38","21","19","50","17","17","25","25","24","24","14","14","13","13","33","33","19","19","17","17","15","15","14","14","12","12","11","11","17","17"]
["","Metoda","","","","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Staged","Staged","Staged","Zmienna","Staged","Zmienna","Zmienna","Staged","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna"]
["Obudowa","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["Wodny wymiennik ciepła - parownik","Typ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Płyta lutowana","Płyta lutowana","","","","","","","Płyta lutowana","Płyta lutowana","","","Płyta lutowana","","","Płyta lutowana","","","","","Płyta lutowana","","","Płyta lutowana","","","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana"]
["","Spadek ciś. wody","Chłodzenie","Nom.","kPa","","","","","","","","","","","","","","","","","49.3","47.0","","","","","","","55.3","66.9","","","73.3","","","91.4","","","","","21.5","","","25.5","","","19.7","23.5","27.1","31.6","31.2"]
["","Objętość wody","","","l","","","","","","","","","","","","","","","","","22.95","27.27","","","","","","","27.27","27.27","","","35.37","","","35.37","","","","","58.80","","","58.80","","","75.60","75.60","75.60","75.60","92.40"]
["Wentylator","Typ","","","","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni"]
["","Ilość","","","","4","6","6","8","8","10","10","10","4","4","4","4","4","4","5","5","4","4","5","5","6","6","5","5","4","6","7","7","6","7","7","6","8","8","8","8","8","9","9","8","11","11","8","10","10","12","12","4","6","6","8","8","10","10","10","4","4","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","5","5","7","7","7","7","8","8","8","8","9","9","11","11"]
["","Przepływ powietrza","Chłodzenie","Nom.","l/s","","","","","","","","","","","","","","","","","25,490","25,500","","","","","","","25,490","38,240","","","38,240","","","38,240","","","","","50,980","","","50,980","","","50,980","63,730","63,730","76,480","76,480"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Zakres napięcia","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","0","0","-10","-10","-10","-10","-10","-10","0","0","-10","-10","0","-10","-10","0","-10","-10","-10","-10","0","-10","-10","0","-10","-10","0","0","0","0","0","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","400","400","","","","","","","400","400","","","400","","","400","","","","","400","","","400","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jednostka","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","77","107","104","144","176","204","200","183","212","212","209","208","268","268","262","263","269","273","291","291","280","280","288","287","316","332","365","364","379","446","445","429","455","454","535","536","487","545","544","537","556","557","584","642","694","752","849","80","94","106","157","146","171","183","185","202","202","214","214","237","237","265","265","278","278","282","282","290","290","335","335","384","384","425","425","474","474","514","514","559","559"]
["","Prąd rozruch.","","Maks.","A","213","313","324","284","462","384","395","498","410","410","420","420","546","546","573","573","693","697","583","583","588","588","594","594","735","750","636","636","792","681","681","838","719","719","763","763","891","801","801","936","843","843","979","1,032","1,079","1,132","1,220","213","313","324","284","462","384","395","498","411","411","422","422","546","546","572","572","583","583","587","587","595","595","635","635","680","680","717","717","761","761","798","798","839","839"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","59","69","83","108","113","117","131","142","147","147","160","160","179","179","194","194","186","200","206","207","196","197","220","219","224","222","238","237","260","285","285","304","310","310","358","358","329","382","381","374","398","399","413","438","479","505","585","59","69","83","112","113","122","136","142","147.0","147","160","160","179","179","194","194","207","207","197","197","220","220","238","238","285","285","310","310","358","358","382","382","399","399"]
["","","","Maks.","A","73","86","96","143","132","156","167","168","182","182","193","193","216","216","243","243","245","249","254","254","258","258","265","265","287","302","307","307","344","351","351","390","389","389","433","433","443","471","471","488","513","513","531","584","631","684","772","73","86","96","143","132","156","167","168","183","183","195","195","215","215","241","241","253","253","256","256","264","264","305","305","349","349","386","386","431","431","467","467","508","508"]
["Uwagi","","","","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","","","","","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0"]
["","","","","","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","","","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","","","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","","","","","","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281","(2) - Zgodnie z normą EN14825: 2013, komfortowa niska temperatura, przeciętny klimat, wartości SEER oraz µs według przepisów ekoprojektowania (Ecodesign): (WE) nr 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","","","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","","","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","","","","","","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego"]
["","","","","","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","","","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","","","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","(4) - Certyfikat dotyczy jedynie poziomu całkowitej mocy akustycznej.","","","","","","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(4) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent"]
["","","","","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","","","","","","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(5) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce."]
["","","","","","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","","","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","","","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(6) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","","","","","","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(6) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji."]
["","","","","","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","","","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","","","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(7) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","","","","","","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(7) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki."]
["","","","","","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","","","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","","","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","","","","","","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(8) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku"]
["","","","","","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","","","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","","","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","","","","","","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99","(9) - Opcja FANMOD polega na ciągłej regulacji prędkości wentylatora i poprawia pracę przy częściowych obciążeniach. Jednostki Single-V są standardowo wyposażane w funkcje ciągłego sterowania wentylatorem, a jednostki Multi-V wymagają wentylatorów z napędem VFD, opcja 99"]
["","","","","","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","","","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","","","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","","","","","","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(10) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","","","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","","","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","(11) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: Wymiennik ciepła po stronie wodnej 12/7°C; otoczenie 35°C,  prąd sprężarki + wentylatory","","","","","","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(11) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy."]
["","","","","","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","","","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","","","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","(12) - Na maksymalny prąd pracy składa się maksymalny prąd pobierany przez sprężarkę w jej otoczeniu i maksymalny prąd pobierany przez wentylatory.","","","","","","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(12) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","","","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","","","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","","","","","","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(13) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","","","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","","","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","","","","","","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(14) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","","","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","","","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","(15) - Dane te dotyczą jednostki bez dodatkowych opcji.","","","","","","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(15) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","","","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","","","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","","","","","","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(16) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych"]
["","","","","","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","","","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","","","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(17) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki."]