{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":17,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWLQ180L-SS","EWLQ205L-SS","EWLQ230L-SS","EWLQ260L-SS","EWLQ290L-SS","EWLQ330L-SS","EWLQ380L-SS","EWLQ430L-SS","EWLQ480L-SS","EWLQ540L-SS","EWLQ600L-SS","EWLQ660L-SS","EWLQ720L-SS"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","65 (2)","68 (2)","70 (2)","72 (2)","74 (2)","74 (2)","73 (2)","76 (2)","77 (2)","77 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)"]
["Sound power level","Chłodzenie","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","96"]
["Czynnik chłodniczy","Obwody","Ilość","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Sprężarka","Typ","","","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna"]
["","Ilość_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Głębokość","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Wysokość","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","%","25.0","21.0","25.0","22.0","25.0","23.0","25.0","21.0","25.0","22.0","20.0","18.0","25.0"]
["","Metoda","","","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","kg","894","1,081","1,292","1,345","1,436","1,486","1,547","1,638","1,690","1,741","1,844","1,990","2,120"]
["","Jednostka","","kg","832","1,007","1,202","1,252","1,333","1,380","1,432","1,511","1,560","1,609","1,694","1,833","1,957"]
["Wodny wymiennik ciepła - parownik","Typ","","","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła."]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","173 (1)","197 (1)","224 (1)","249 (1)","279 (1)","317 (1)","361 (1)","409 (1)","459 (1)","511 (1)","571 (1)","624 (1)","676 (1)"]
["EER","","","","3.91 (1)","3.86 (1)","3.87 (1)","3.79 (1)","3.81 (1)","3.78 (1)","3.86 (1)","3.79 (1)","3.84 (1)","3.78 (1)","3.76 (1)","3.71 (1)","3.67 (1)"]
["Połączenia instalacji","Połączenie przewodu spustowego","","cale","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 2\"1/8","2\"1/8 + 2\"1/8","2\"1/8 + 2\"1/8","2\"1/8 + 2\"1/8"]
["Power input","Chłodzenie","Nom.","kW","44.3 (1)","51.1 (1)","57.9 (1)","65.6 (1)","73.2 (1)","83.8 (1)","93.5 (1)","108 (1)","119 (1)","135 (1)","152 (1)","168 (1)","184 (1)"]
["Power supply","liczba faz","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem."]
["","","","","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent"]
["","","","","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda"]
["","","","","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(4) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(5) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych"]
["","","","","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(6) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(7) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu"]
["","","","","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(8) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek"]
["","","","","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(9) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie"]
["","","","","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(10) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(11) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1"]