{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":93,"n_cols":21,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD510BZSS","EWYD530BZSSB3","EWYD520BZSS","EWYD570BZSSB3","EWYD580BZSS"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","515","","533","","569"]
["Regulator wydajności","Metoda","","","","","","","","","","","","","","Zmienna","","Zmienna","","Zmienna"]
["","Minimalna wydajność","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","183","","189","","217"]
["EER","","","","","2.77","2.7","2.65","2.75","2.69","2.68","2.63","2.66","2.62","2.79 (1)","2.81","2.76","2.81","2.74","2.62","2.67"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.89","4.85","4.85","4.77","4.78"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","","4.57","","4.55"]
["Wymiary","Jednostka","","Głębokość","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Wysokość","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Szerokość","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","","","","","","","","","","","5,724","","5,964","","5,953"]
["","Jednostka","","","kg","","","","","","","","","","","5,495","","5,735","","5,735"]
["Obudowa","Kolor","","","","","","","","","","","","","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","","","","","","","","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","","","","","","","","","","","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi"]
["Wentylator","Ilość","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","","","Wirnik bezpośredni","","Wirnik bezpośredni","","Wirnik bezpośredni"]
["Fan motor","Napęd","","","","","","","","","","","","","","Dołączony bezpośrednio","","Dołączony bezpośrednio","","Dołączony bezpośrednio"]
["Sprężarka","Ilość_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","","","Sprężarka jednośrubowa","","Sprężarka jednośrubowa","","Sprężarka jednośrubowa"]
["","Starting method","","","","","","","","","","","","","","Napęd inwerterowy","","Napęd inwerterowy","","Napęd inwerterowy"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","104","","104","","104"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","83.7","","83.7","","83.7"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Charge","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Obwody","","Ilość","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Połączenia instalacji rurowej","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","liczba faz","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Napięcie","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Zakres napięcia","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Jednostka","Prąd rozruch.","","Maks.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","","","","","","","","","","","298","","310","","349"]
["","","","Maks.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","253","272","291","323","337","363","380","411","433","455 (1)","","502","","519","","580"]
["Regulacja wydajności","Metoda","","","","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","","Bezstopniowa","","Bezstopniowa","","Bezstopniowa"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Pobór mocy","Chłodzenie","","Nom.","kW","91.3","101","110","117","125","135","144","154","165","163 (1)","","182","","189","","218"]
["Wymiary","Jednostka","","Głębokość","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Wysokość","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Szerokość","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","3550","3595","3640","4010","4010","4068","4138","4518","4518","5255","","5724","","5964","","5953"]
["","Jednostka","","","kg","3410","3455","3500","3870","3870","3940","4010","4390","4390","5015","","5495","","5735","","5735"]
["Obudowa","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Powietrzny wymiennik ciepła-=-Typ","","","","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem"]
["Wentylator","Ilość","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Typ","","","","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","","Wirnik bezpośredni","","Wirnik bezpośredni","","Wirnik bezpośredni"]
["Silnik wentylatora","Napęd","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Sprężarka","Ilość","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Typ","","","","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","","Sprężarka jednośrubowa","","Sprężarka jednośrubowa","","Sprężarka jednośrubowa"]
["","Metoda uruchomienia_","","","","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","","Napęd VFD","","Napęd VFD","","Napęd VFD"]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","","104","","104","","104"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","82","82","82","82","82","82","82","83","83","84 (4)","","84","","84","","84"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Obwody","","Ilość","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Połączenia instalacji rurowej","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Zakres napięcia","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Jednostka","Prąd rozruch.","","Jednostka-=-Prąd rozruch.-=-Maks.-=-A","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","300","","323","","323"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","","270","","281","","322"]
["","","","Maks.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","398","","432","","432"]
["","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","","398","","432","","432"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu."]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem","","(2) - Ogrzewanie: powietrzny wymiennik ciepła 7,0-90%°C; wodny wymiennik ciepła 50,0/45,0, jednostka pod pełnym obciążeniem"]
["","","","","","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825.","","(3) - Wartość SCOP opiera się na poniższych warunkach: Totocz. +2°C, Tproj. -10°C, średnie warunki otoczenia, ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","","(4) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","","(5) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","","(6) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy."]
["","","","","","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","","(7) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","","(8) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","","(9) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","","(10) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Ciecz: Woda","(11) - Ciecz: Woda","(11) - Ciecz: Woda","(11) - Ciecz: Woda","(11) - Ciecz: Woda","(11) - Ciecz: Woda","(11) - Ciecz: Woda","(11) - Ciecz: Woda","(11) - Ciecz: Woda","(11) - Ciecz: Woda","","(11) - Ciecz: Woda","","(11) - Ciecz: Woda","","(11) - Ciecz: Woda"]
["","","","","","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","","(12) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","","(13) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]