{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / ARXM71R5V1B","FAA71BUV1B / ARXM71R2V1B"]
["Wydajność chłodnicza","Maks.","","kW","6.95","6.95"]
["","Nom.","","kW","6.80","6.80"]
["Efektywność nominalna","Rocz. zużycie ener.","","kWh","1,000","1,000"]
["","EER","","","3.40","3.40"]
["","COP","","","3.19","3.19"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","A"]
["","","Ogrzewanie","","D","D"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","7.50","7.50"]
["","Maks.","","kW","7.59","7.59"]
["Uwagi","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["","","","","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy"]
["","","","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]