{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQSG100L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FBA125A2VEB / RZQSG125L8Y1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","9.5","9.5","9.5","12.0","12.0","12.0","12.0","13.4"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","5.75","5.10","5.96","4.80","4.80","5.47","4.80","5.23"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","578","651","558","874","875","768","875","1,537"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A+","A","A+","A","A","A","B"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","11.57"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","4.15","3.80","3.80","4.01","3.80","3.81"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A","A","A+","A","A","A+","A"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","2,800","2,800","2,564","2,800","2,800","2,653","2,800","4,255"]
["Efektywność nominalna","Annual energy consumption","","kWh","1,448","1,552","1,418","1,974","","1,858","2,120"]
["","EER","","","3.28","3.06","3.35","3.04","2.94","3.23","2.83","2.28"]
["","COP","","","3.33","3.30","3.67","3.35","","3.63","3.26","3.40"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","B","A","B","","A","C"]
["","","Ogrzewanie","","C","C","A","C","","A","C"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","10.8","10.8","10.8","13.5","","13.5","13.5","15.5"]
["Uwagi","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["","","","","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy"]
["","","","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]