{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":18,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG140L9V1B"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","","6.80 (1)","","","6.80 (1)","","9.50 (1)","","9.50 (1)","","12.0 (1)","12.0 (1)","","13.4 (1)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","","5.10","5.10","5.10","6.16","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","","10.0"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","466","467","466","386","652","652","652","652","652","824","824","","802"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","","13.4"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","","A","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.3","11.3","11.3","11.3","11.3","12.7","12.7","","12.2"]
["","SCOP/A","","","","3.80","3.80","3.80","4.31","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","","3.96"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","","A","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","2,210","2,211","2,210","1,949","4,164","4,163","4,164","4,163","4,164","4,683","4,683","","4,307"]
["Efektywność nominalna","EER","","","","3.39 (3)","","","3.60 (3)","","3.55 (3)","","3.06 (3)","","3.21 (3)","3.02 (3)","","4.61 (3)"]
["","COP","","","","3.61 (3)","","","4.01 (3)","","4.00 (3)","","3.30 (3)","","3.57 (3)","3.54 (3)"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","","A","","","A","","A","","B","","A","B"]
["","","Ogrzewanie","","","A","","","A","","A","","C","","B","B"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","","7.50 (2)","","","7.50 (2)","","10.8 (2)","","","","13.5 (2)","","","15.5 (2)"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską"]
["Efektywność nominalna","Annual energy consumption","","kWh","","","","","944"]
["Outdoor unit","","","","","","","","","","","","","","","","RZQG125L9V1"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Klasa efektywności energetycznej","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","12.0"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","5.10"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","","","","","","","","","","","824"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Klasa efektywności energetycznej","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","12.7"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","3.80"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","","","","","","","","","","","4683"]
["Chłodzenie pomieszczeń","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","398.2"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","155.2"]