{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-C8 / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBQ71C8VEB / RZQSG71L3V1B","FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQSG100L9V1B","FBQ100C8VEB / RZQSG100L9V1B","FBQ125C8VEB / RZQSG125L9V1B","FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQSG125L9V1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","6.8","","9.5","12.0"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","5.81","5.10","5.50","5.20","4.80"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","410","652","605","808","875"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A+","B","A","A","B"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.88","3.80","4.01","3.90","3.80"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A","A","A+","A","A"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","2,166","2,800","2,654","2,729","2,800"]
["Efektywność nominalna","Annual energy consumption","","kWh","1,035","","1,435","1,870"]
["","EER","","","3.28","","3.31","3.21"]
["","COP","","","3.61","","3.65","3.51"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","","A","A"]
["","","Ogrzewanie","","A","","A","B"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","7.5","","10.8","13.5"]
["Uwagi","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską"]
["","","","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)"]
["","","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską"]