{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB (Archived)","FCAG50AVEB (Archived)","FCAG60AVEB (Archived)","FCAG71AVEB (Archived)","FCAG100AVEB (Archived)","FCAG125AVEB (Archived)","FCAG140AVEB (Archived)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","Wysoki","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Czynnik","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Niski","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Chłodzenie","Czynnik","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Niski","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Wysoki","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instrukcja instalacji","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Przewód spustowy","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Zacisk przewodu spustowego","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Śruby","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Przewodnik po instalacji","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Izolacja mocowania","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Podkładki uszczelniające","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Podkładka uszczelniająca otworu spustowego","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiały obejmy przewodów elektrycznych","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["Syst. kontroli","Pilot przewodowy","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Wydajność chłodnicza","Wydajność całkowita","Nom.","kW","","","","","","12.10","13.40"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","Śr. zewn.","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","Śr. zewn.","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Spust","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Panel dekoracyjny 4","Wymiary","Głębokość","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Szerokość","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Wysokość","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami"]
["","Kolor","","","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)"]
["","Ciężar","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Chłodzenie","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Ogrzewanie","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Głębokość","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Wysokość","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Obudowa","Materiał","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Panel dekoracyjny","Ciężar","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną"]
["","Wymiary","Wysokość","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Głębokość","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Szerokość","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Kolor","","","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","Nom.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","liczba faz","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Uwagi","","","","(1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(2) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(2) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(2) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(2) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(2) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(2) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(3) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(3) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(3) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(3) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(3) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(3) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia."]
["","","","","(4) - Ta opcja jest przeznaczona wyłącznie do zastosowania w środowiskach, gdzie występuje drobny pył (sklepy odzieżowe).Nie używać tej opcji w środowiskach o wysokim współczynniku wilgotności i/lub zatłuszczonych.","(4) - Ta opcja jest przeznaczona wyłącznie do zastosowania w środowiskach, gdzie występuje drobny pył (sklepy odzieżowe).Nie używać tej opcji w środowiskach o wysokim współczynniku wilgotności i/lub zatłuszczonych.","(4) - Ta opcja jest przeznaczona wyłącznie do zastosowania w środowiskach, gdzie występuje drobny pył (sklepy odzieżowe).Nie używać tej opcji w środowiskach o wysokim współczynniku wilgotności i/lub zatłuszczonych.","(4) - Ta opcja jest przeznaczona wyłącznie do zastosowania w środowiskach, gdzie występuje drobny pył (sklepy odzieżowe).Nie używać tej opcji w środowiskach o wysokim współczynniku wilgotności i/lub zatłuszczonych.","(4) - Ta opcja jest przeznaczona wyłącznie do zastosowania w środowiskach, gdzie występuje drobny pył (sklepy odzieżowe).Nie używać tej opcji w środowiskach o wysokim współczynniku wilgotności i/lub zatłuszczonych.","(4) - Ta opcja jest przeznaczona wyłącznie do zastosowania w środowiskach, gdzie występuje drobny pył (sklepy odzieżowe).Nie używać tej opcji w środowiskach o wysokim współczynniku wilgotności i/lub zatłuszczonych.","(4) - Ta opcja jest przeznaczona wyłącznie do zastosowania w środowiskach, gdzie występuje drobny pył (sklepy odzieżowe).Nie używać tej opcji w środowiskach o wysokim współczynniku wilgotności i/lub zatłuszczonych."]