{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":23,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG71BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG100BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG100BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG125BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG140L9V1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","","7.50","","","","","","10.80","","","","","","","13.50","","","","15.50"]
["Efektywność nominalna","EER","","","3.30","3.39","3.30","3.39","3.30","3.75","3.75","3.87","3.81","3.75","3.87","3.11","3.61","3.61","3.71","3.61","3.73","3.71","2.50"]
["","COP","","","","3.97","","","","","","4.15","","","","","","","3.63","","","","3.61"]
["","Annual energy consumption","","kWh","","1,003","","","","","","1,227","","","","","","","1,617"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","","A","","","","","","A","","","","","","","A"]
["","","Ogrzewanie","","","A","","","","","","A","","","","","","","A"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Klasa efektywności energetycznej","","","A","A++","A","A++","A","A","A","A++","A","A","A++","A","A","A","A+","A","A","A+"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","SEER","","","5.10","6.72","5.10","6.80","5.10","5.10","5.10","6.80","5.10","5.10","6.80","5.10","5.10","5.10","6.00","5.10","5.10","6.00","6.44"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","467","355","467","350","467","652","652","489","652","652","489","652","824","824","700","824","824","700","1,249"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Klasa efektywności energetycznej","","","A","A+","A","A+","A","A","A","A++","A","A","A++","A","A","A","A+","A","A","A+"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","6.00","6.33","6.00","6.33","6.00","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","7.60","12.71","12.71","12.66","12.71","12.71","12.66","11.56"]
["","SCOP/A","","","3.80","4.20","3.80","4.20","3.80","3.80","3.80","4.61","3.80","3.80","4.61","3.81","3.80","3.80","4.10","3.80","3.80","4.10","4.27"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","2,211","2,110","2,211","2,110","2,211","4,164","4,164","3,432","4,164","4,164","3,432","2,791","4,683","4,683","4,323","4,683","4,683","4,323","3,795"]
["Uwagi","","","","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["","","","","","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","","","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","","","","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy"]
["","","","","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","","","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]