{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","Wysoki","dBA","44","45","45"]
["","","Czynnik","dBA","39","40","41"]
["","","Niski","dBA","33","35","37"]
["","Chłodzenie","Czynnik","dBA","39","40","41"]
["","","Niski","dBA","33","35","37"]
["","","Wysoki","dBA","44","45","45"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","Instrukcja obsługi i instalacji","Instrukcja obsługi i instalacji","Instrukcja obsługi i instalacji","Instrukcja obsługi i instalacji"]
["","Instrukcja instalacji","","","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","675","675","675","675"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Spust","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Panel dekoracyjny 4","Wymiary","Głębokość","mm","950","950","950","950"]
["","","Szerokość","mm","950","950","950","950"]
["","","Wysokość","mm","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami"]
["","Kolor","","","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)"]
["","Ciężar","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","dBA","61","61","61"]
["","Ogrzewanie","","dBA","61","61","61"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","840","840","840","840"]
["","","Głębokość","mm","840","840","840","840"]
["","","Wysokość","mm","288","288","288","288"]
["Obudowa","Materiał","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Panel dekoracyjny","Ciężar","","kg","10","10","10"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną"]
["","Wymiary","Wysokość","mm","130","130","130"]
["","","Głębokość","mm","950","950","950"]
["","","Szerokość","mm","950","950","950"]
["","Kolor","","","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)"]
["Power supply","liczba faz","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nazwa","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Napięcie","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","(1) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(1) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(1) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(1) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych."]
["","","","","(2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["","","","","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","Wysoki","dBA","","","","36"]
["","","Czynnik","dBA","","","","33"]
["","","Niski","dBA","","","","29"]
["","Chłodzenie","Czynnik","dBA","","","","33"]
["","","Niski","dBA","","","","29"]
["","","Wysoki","dBA","","","","36"]
["Połączenia instalacji rurowej","Gaz","Śr. zewn.","mm","","","","15.9"]
["","Spust","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","dBA","","","","53"]
["","Ogrzewanie","","dBA","","","","53"]
["Panel dekoracyjny","Ciężar","","kg","","","","10"]
["","Model","","","","","","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną"]
["","Wymiary","Wysokość","mm","","","","130"]
["","","Głębokość","mm","","","","950"]
["","","Szerokość","mm","","","","950"]
["","Kolor","","","","","","Czysto biały (RAL 9010)"]