{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L8Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L8Y1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L8Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG140FVEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","","","9.5","","12.0","","","13.4"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","5.1","5.1","6.5","4.8","5.3","4.8","4.8"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","652","652","512","875","793","875","875"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","9.5","9.5","9.5","12","12","12","12"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","B","B","A++","B","A","B","B"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","7.6","7.6","7.6","7.6","8.03","7.6","7.6"]
["","SCOP/A","","","3.8","3.8","4.1","3.8","4.01","3.8","3.8"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A","A","A+","A","A+","A","A"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","2,800","2,800","2,596","2,800","2,804","2,800","2,800"]
["Efektywność nominalna","Rocz. zużycie ener.","","kWh","","","1,440","","1,870","","","2,225"]
["","EER","","","","","3.30","","3.21","","","3.01"]
["","COP","","","","","3.54","","3.41","","","3.41"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","","","A","","A"]
["","","Ogrzewanie","","","","A","","B"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","","","10.8","","13.5","","","15.5"]
["Uwagi","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską"]
["","","","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską"]
["","","","","","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)"]
["","","","","","","(3) - Roczne zużycie energii jest zgodne z Dyrektywą na temat oznaczeń konsumpcji energii 2002/31/WE","","(3) - Roczne zużycie energii jest zgodne z Dyrektywą na temat oznaczeń konsumpcji energii 2002/31/WE"]
["","","","","","","(4) - Współczynniki SEER i SCOP zgodne z EN 14825","","(4) - Współczynniki SEER i SCOP zgodne z EN 14825"]