{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","6.8","","9.5 (3)","9.5","9.5","","","","","12.0","","12.0","12.0 (3)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","5.11","4.30","5.11 (6)","5.11","5.11","4.30","4.30","4.30","4.30","5.11","4.00","5.11","5.11 (6)","4.00","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","466","554","","650.685","650.685","773.256","773.256","773.256","773.256","821.918","1,050","821.918","","1,050","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A","C","","A","A","C","C","C","C","A","D","A","","D","C","C","C","C"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","6.33","6.00","","7.60","7.60","6.81","6.81","6.81","6.81","8.03","8.03","8.03","","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.40","3.80 (6)","3.80","3.80","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81","3.40","3.81","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A","A","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","2,327","2,472","","2,799","2,799","2,802","2,802","2,802","2,802","2,949","3,305","2,949","","3,305","3,305","3,305","3,306.471","3,306.471"]
["Efektywność nominalna","Rocz. zużycie ener.","","kWh","971","","1,440","1,440","1,440","","","","","1,870","","1,870","1,870"]
["","EER","","","3.21","","3.30","3.30","3.30","","","","","3.21","","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.61","","3.54","3.54","3.54","","","","","3.41","","3.41","3.41"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","","A","A","A","","","","","A","","A","A"]
["","","Ogrzewanie","","A","","A","B","B","","","","","B","","B","B"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","7.5","","10.8 (4)","10.8","10.8","","","","","13.5","","13.5","13.5 (4)"]
["Uwagi","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","(1) - Roczne zużycie energii: w oparciu na o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy pełnym obciążeniu (nominalne warunki)","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Roczne zużycie energii: w oparciu na o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy pełnym obciążeniu (nominalne warunki)"]
["","","","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","","(2) - Klasa energetyczna: skala od A (najwydajniejsza) do G (najmniej wydajna)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","","","","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Klasa energetyczna: skala od A (najwydajniejsza) do G (najmniej wydajna)"]
["","","","","","","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","","","","","","","","","","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","","","","","","","","","","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","","(5) - Roczne zużycie energii jest zgodne z Dyrektywą na temat oznaczeń konsumpcji energii 2002/31/WE","","","","","","","","","","(5) - Roczne zużycie energii jest zgodne z Dyrektywą na temat oznaczeń konsumpcji energii 2002/31/WE"]
["","","","","","","(6) - Współczynniki SEER i SCOP zgodne z EN 14825","","","","","","","","","","(6) - Współczynniki SEER i SCOP zgodne z EN 14825"]
["","","","","","","(7) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","","","","","","","","","","(7) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)"]
["","","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską"]