{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","6.8","9.5 (3)","9.5","9.5","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","5.70","5.70 (6)","5.70","5.70","5.21","5.21","5.21 (6)"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","418","","583.333","583.333","806.142","806.142"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","6.80","","9.50","9.50","12.00","12.00"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A+","","A+","A+","A","A"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","7.60","","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.95","3.91 (6)","3.91","3.91","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A","","A","A","A","A"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","2,693","","2,874","2,874","2,949","2,949"]
["Efektywność nominalna","Rocz. zużycie ener.","","kWh","1,059","1,285","1,285","1,285","1,855","1,855","1,855"]
["","EER","","","3.50","3.70","3.70","3.70","3.23","3.23","3.23"]
["","COP","","","4.10","4.30","4.30","4.30","3.75","3.75","3.75"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Ogrzewanie","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","7.5","10.8 (4)","10.8","10.8","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Uwagi","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Roczne zużycie energii: w oparciu na o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy pełnym obciążeniu (nominalne warunki)","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Roczne zużycie energii: w oparciu na o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy pełnym obciążeniu (nominalne warunki)"]
["","","","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Klasa energetyczna: skala od A (najwydajniejsza) do G (najmniej wydajna)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Klasa energetyczna: skala od A (najwydajniejsza) do G (najmniej wydajna)"]
["","","","","","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","","","","","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","","","","","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(5) - Roczne zużycie energii jest zgodne z Dyrektywą na temat oznaczeń konsumpcji energii 2002/31/WE","","","","","(5) - Roczne zużycie energii jest zgodne z Dyrektywą na temat oznaczeń konsumpcji energii 2002/31/WE"]
["","","","","","(6) - Współczynniki SEER i SCOP zgodne z EN 14825","","","","","(6) - Współczynniki SEER i SCOP zgodne z EN 14825"]
["","","","","","(7) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","","","","","(7) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)"]