{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDBQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDBQ25B8V1","FDBQ25B5V1"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Wysoki","dBA","35.0","35.0"]
["","","","Niski","dBA","29.0","29.0"]
["","Chłodzenie","","Niski","dBA","28.0","28.0"]
["","","","Wysoki","dBA","35.0","35.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","1"]
["","Próżniowy filtr powietrza","","","","1","1"]
["Piping connections","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6.35"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","9.52"]
["","Spust","","","","27.2"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","","dBA","55","55"]
["","Ogrzewanie","","","dBA","55","55"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","652","652"]
["","","","Głębokość","mm","502","502"]
["","","","Wysokość","mm","230","230"]
["Obudowa","Materiał","","","","Stal niskowęglowa powlekana cynkiem","Stal niskowęglowa powlekana cynkiem"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","17.0","17.0"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Grzanie","Wysoki","m³/min","6.95"]
["","","","Niski","m³/min","5.20"]
["","","Chłodzenie","Niski","m³/min","5.20"]
["","","","Wysoki","m³/min","6.50"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50"]
["","Nazwa","","","","V1","V1"]
["","Napięcie","","","V","230 +/-10%","230"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(1) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["Syst. kontroli","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Piping connections","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","","6.35"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","","9.52"]
["","Spust","","","","","27.2"]