{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","12.5 (6)"]
["Piping connections","Ciecz","Śr. zewn.","mm","9.52"]
["","Gaz","Śr. zewn.","mm","15.9"]
["","Spust","OD","mm","26"]
["Efektywność nominalna","EER","","","2.61"]
["","Rocz. zużycie ener.","","kWh","2,395"]
["","COP","","","3.24"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","D"]
["","","Ogrzewanie","","C"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","14.6 (7)"]
["Uwagi","","","","(1) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","(3) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","(4) - Wydajność grzewcza ma zastosowanie tylko w przypadku kombinacji z jednostką zewnętrzną z pompą ciepła"]
["","","","","(5) - W przypadku instalacji spustowej dla jednostki wewnętrznej, niezbędny jest zestaw do instalacji spustowej (opcja."]
["","","","","(6) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","(7) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","(8) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)"]