{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RR125B8W1B","FDQ125C5VEB / RR125B8W1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","12.2 (3)","12.2 (3)"]
["Efektywność nominalna","EER","","","2.70","2.70"]
["","Rocz. zużycie ener.","","kWh","2,260","2,260"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","D","D"]
["Uwagi","","","","(1) - Klasa energetyczna: skala od A (najwydajniejsza) do G (najmniej wydajna)","(1) - Klasa energetyczna: skala od A (najwydajniejsza) do G (najmniej wydajna)"]
["","","","","(2) - Roczne zużycie energii: w oparciu na o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy pełnym obciążeniu (nominalne warunki)","(2) - Roczne zużycie energii: w oparciu na o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy pełnym obciążeniu (nominalne warunki)"]
["","","","","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; długość równoważna instalacji: 7,5 m (w poziomie); różnica poziomów: 0 m","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; długość równoważna instalacji: 7,5 m (w poziomie); różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","(4) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax","(4) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax"]
["","","","","(5) - Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym  ≤ 75A.","(5) - Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym  ≤ 75A."]
["","","","","(6) - Impedancja systemu","(6) - Impedancja systemu"]
["","","","","(7) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(7) - Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","(8) - Moc krótkiego spięcia","(8) - Moc krótkiego spięcia"]
["","","","","(9) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(9) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)"]