{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","Wysoki","dBA","40","40"]
["","","Niski","dBA","33","33"]
["","Chłodzenie","Niski","dBA","33","33"]
["","","Wysoki","dBA","40","40"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Wydajność chłodnicza","Całkowita wydajność","Nom.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52"]
["","Gaz","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9"]
["","Spust","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Power input","Chłodzenie","Nom.","kW","0.35"]
["","Grzanie","Nom.","kW","0.35"]
["Wymagana przestrzeń międzystropowa >","mm","","","350","350"]
["Sound power level","Chłodzenie","","dBA","66","66"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","1,400","1,400"]
["","","Głębokość","mm","700","700"]
["","","Wysokość","mm","300","300"]
["Obudowa","Materiał","","","","Stal galwanizowana"]
["","Kolor","","","Nie pokryta (galwanizowana)","Not painted"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","45","45"]
["Wentylator","Spręż dyspozycyjny","Wysoki","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Wysokość spustu","mm","","","625","625"]
["Panel dekoracyjny","Ciężar","","kg","6.5","6.5"]
["","Model","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Wymiary","Wysokość","mm","55","55"]
["","","Głębokość","mm","500","500"]
["","","Szerokość","mm","1,500","1,500"]
["","Kolor","","","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","liczba faz","","","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50/60","50/60"]
["","Nazwa","","","VE","VE"]
["","Napięcie","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0m","(1) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej."]
["","","","","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wartości ciśnienia akustycznego są podane dla jednostki zainstalowanej z zasysaniem od tyłu."]
["","","","","(4) - Wartości ciśnienia akustycznego są podane dla jednostki zainstalowanej z zasysaniem od tyłu.","(4) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE"]
["","","","","(5) - Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(5) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (pozioma); różnica poziomów: 0 m"]