{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9","FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9","FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9","FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9"]
["Wydajność chłodnicza","Min.","","kW","1.30","1.40","1.70","1.70"]
["","Maks.","","kW","3.00","3.80","5.30","6.50"]
["","Nom.","","kW","2.40","3.40","5.00","6.00"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","5.68","5.26","5.77","5.56"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","148","226","303","315"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","2.40","3.40","5.00","6.00"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A+","A","A+","A"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","2.60","2.90","4.00","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.24","3.88","3.93","3.80"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A+","A","A","A"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","858","1,046","1,424","1,693"]
["Efektywność nominalna","Rocz. zużycie ener.","","kWh","318","570","816","1,024"]
["","EER","","","3.77","2.98","3.06","2.93"]
["","COP","","","4.00","3.48","3.10","3.21"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","C","B","C"]
["","","Ogrzewanie","","A","B","D","C"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","3.20","4.00","5.80","7.00"]
["","Min.","","kW","1.30","1.40","1.70","1.70"]
["","Maks.","","kW","4.50","5.00","6.00","7.10"]
["Uwagi","","","","(1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy"]
["","","","","(2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]
["","","","","(3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]