{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7Y1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","377","380","416","423","379","387"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","1,537","1,589","2,438","2,540","2,324","2,421"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","A+++ ~ D"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","","6.32","6.27","8.00","7.86","8.77","8.60"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","","A++","A++","A++","A++","A+++","A+++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","SCOP/A","","","","4.28","4.14","4.48","4.30","4.70","4.51"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","","A+","A+","A+","A+","A++","A+"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]