{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":14,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG71L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG71L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG71L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG125L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG125L8Y1B","FDXM60F3V1B / FDXM60F3V1B / RZQG125L8Y1B"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","4.80","4.80","","5.10","5.10","","","5.10","5.10","5.10"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","496","496","","652","652","","","824","824","824"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","6.80","6.80","","9.50","9.50","","","12.0","12.0","12.0"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","B","B","","A","A","","","A","A","A"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","6.00","6.00","","11.3","10.7","","","11.3","12.7","12.7"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","","3.80","3.80","","","3.80","3.80","3.80"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A","A","","A","A","","","A","A","A"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","2,211","2,211","","4,164","3,957","","","4,164","4,683","4,683"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","","","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(3) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską"]
["Outdoor unit","","","","","","RZQG71L8Y1","","","RZQG100L8Y1","RZQG100L8Y1"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Klasa efektywności energetycznej","","","","","B","","","A","A"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","6.80","","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","4.80","","","5.10","5.10"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","496","","","652","652"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Klasa efektywności energetycznej","","","","","A","","","A","A"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","6.00","","","10.74","11.30"]
["","SCOP/A","","","","","3.80","","","3.80","3.80"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","2211","","","3957","4164"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","","","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]